货物技术要求

1总则

1．本规格书适用于矿用本安型扩音报警通讯装置在系统运用中及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
2．本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合国家标准、规范和本规格书要求的优质产品及相应的优质服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。
3、供方需根据本规格书提出配置要求，提出具体的网络设计方案和实施方案。
4．如果供方对本规格书的条文没有书面提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规格书的要求。如有异议，双方协商解决。
5．在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由需方、供方共同商定。
6．本规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
7．设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。
8. 带*号必须满足技术要求，若无满足，存在废标因素。
9. 本规格书未尽事宜，由供需双方在合同技术谈判时协商确定。
2 技术标准、规范

本项目应执行下述标准的最新版国家标准（GB）和行业标准。系统集成商也可采用高于下述标准的行业标准、规范。 
《煤矿安全规程》2016版
《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215-2005
《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》MT/T1004-2006
《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》MT/T1008-2006
GB3836.1-2010 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求
GB3836.2-2010 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”
GB3836.3-2010 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”
GB3836.4-2010 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”
MT 209－90  煤矿通信、检测、控制用电工电子产品  通用技术要求
MT 210－90  煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法
YD/T 1821-2008《通信中心机房环境条件要求》
《国内NO.7信令方式技术规范综合业务数字网用户部分
《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008
MT401-1995煤矿生产调度通信系统通用技术条件
《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备要求》
《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》GB 3836.1-2000
《爆炸性环境用防爆电气设备》GB3836.2-2000
《爆炸性环境用防爆电气设备》GB3836.4-2000
《矿用一般型电气设备》GB 12173一90
国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知（安监总煤装﹝2010）146号）
获取了防爆合格证和国家煤矿安全监察局颁发的“MA标志准用证”
除上述标准外，系统设备均应符合国家、行业有关现行标准。
3系统技术要求
3.1系统概述

 为保证煤矿遭遇突发性事件时，能以最简捷、最快的途径通知井下作业人员，并指导相关人员紧急疏散或采取相应安全措施，做到及时并有效的应急救援。

在原有调度通讯系统的基础上，保留原来地面耦合器，将扩音报警通讯装置替换井下原有拔号电话机，由于扩音报警通讯装置自带105dB(A)扬声器及红色LED闪光灯，为扩播报警提供了强大可靠的声、光信号，从而就可以完成扩播、报警、调度电话三合一功能。额外的扩展可选择接入（或不接入）井下皮带及工作面电控系保护系统，利用原有扩音电话扩大扩播报警范围，从而达到增加扩播报警点位密度的目的。

3.2安装地点

  主要包括井下主巷、辅巷、综采工作面、掘进工作面、避难硐室、炸药库、水泵房、中央变电所等人员密集场所。
3.3系统结构

安装扩音报警通讯装置，仅需现有的交换机分配电话号码资源，即可实现井下语音扩播、紧急报警、调度电话三合一功能。

3.4系统主要功能

     *（1）扩播功能

  利用现有交换机、调度台功能，扩音报警通讯装置振铃响过，自动打开扩播功能。在扩播过程中拿起听筒，扩播自动转为话机手柄通话。在话机手柄通话时，按下黄色扩播转换按钮，再次转到扩播，此时，将手柄挂机，扩播继续。再次拿起听筒，扩播再次自动转为话机手柄通话。

*（2）紧急报警功能

  调度台拨号单机或者群呼扩音报警通讯装置，打开扩播，通过电话口头广播撤离通知；

  调度员讲话过程中，按下键盘上的“特定键”，扩音报警通讯装置发出警报声，听到报警声后人员立即撤离；

   *(3) 扩展功能：

 可选择性的连接现有的皮带和工作面电控保护系统的普通扩音电话进行扩播及报警，不需额外增加扩播分站，沿线不需额外铺设电缆。

拓展功能可以将井下皮带及工作面沿线的普通扩音电话和本机连接，实现调度电话系统直接对皮带及工作面沿线扩播报警。常规工作面普通扩音电话的设置距离在20m左右，皮带沿线普通扩音电话的设置距离大约在100m-200m，从而提高扩播报警设备密度。

      不与工作面或皮带保护连接时，必须利用扩音报警通讯装置自带的扬声器自带打开扩播以及报警，音量105分贝以上，且提供安标办委托检验机构的检验报告；
4技术要求
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系统连接关系图
4.1矿用本安型扩音报警通讯装置技术要求
*1）防爆型式：本质安全型；

*2）防护等级：IP54(IP66)；

*3）材质：   SMC2600复合材料；

*4）扩音报警声级：≥105 dB(A)，需提供安标办委托检验机构的检验报告；

5)供电电压：DC12V（矿用隔爆兼本安型直流稳压电源给电池模块充电）；

6)最大工作电流：≤100mA ；

7)电池参数：6节镍氢充电电池串联，1.1Ah，

*8)电池供电时间：断电后扩音报警通讯装置可以连续工作不小于10小时；

*9）在距总机10Km时，正常响铃的铃声声级应不小于105dB(A)，需提供安标办委托检验机构的检验报告；

*10）井下每台终端扩音报警通讯装置能统一实现调度电话、扩音广播、矿难报警三合一功能；

*11）调度员在调度台的键盘上按下“特定键”，井下所有分区电话实现警报声报警； 

*12）振铃及扩播报警时通过红色LED闪光灯显示；

*13）必须配备可以额外的扩展可选择接入（或不接入）井下皮带及工作面电控系保护系统，利用原有扩音电话扩大扩播报警范围，从而达到增加扩播报警点位密度的目的；

*14）扩音报警通讯装置机必须具有拨号键盘，能通过本机键盘实现电话号码拔号双工通话功能，具有电话簿，快速挂断重新拔号键及最后一次呼出号码重拨键等功能，必须支持传统井下调度电话的所有功能，比如群呼，强插，串号并联；

*15）不与工作面或皮带保护连接时，必须利用扩音报警通讯装置自带的扬声器自带打开扩播以及报警，音量105分贝以上，且提供安标办委托检验机构的检验报告；
*16）配置铠装听筒电缆；

*17）扩音报警通讯装置需预留以太网接口，协议开放能够接入现有工业以太网；
4.2隔爆兼本安型直流稳压电源

1）为扩音报警通讯装置电池模块充电；

*2）输入电压： 127VAC ；

3）输出电压 ：12V DC,电流 1A；

4）传输距离：耦合器与井下电话机之间的最大距离为10km;

             导电线芯直流电阻：≤36.7Ω/km；

             电容：≤0.06μF/km；

             电感：≤0.8mH/km；

             最小绝缘电阻：15kΩ～20kΩ。   

5）传输衰耗：每路耦合器的传输衰耗≤ 2dB；

6）非本安侧输入参数：最高输入直流工作电压：65V；

                     最大输入直流工作电流：65mA；

                     最高输入铃流工作电压：90V(铃流工作频率；25Hz)；

                     最大输入铃流工作电流：100mA。

7）本安侧输出参数：下井用户线最高铃流开路电压：8.5V（有效值）；

                    下井用户线最大铃流短路电流：107mA。
5设备清单

	序号
	货物名称
	功能描述
	数量
	单位
	备注

	1
	矿用本安型扩音报警通讯装置
	
	42
	台
	羊场湾、枣泉各20套，任家庄2套

	2
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
	
	42
	台
	

	3
	安装附件及线缆
	安装附件需提供明细满足现场安装需求
	2
	批
	


