项目内容及工程量

每年暂估零星土建工程量

每年暂估工程量
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	1
	室内外墙面粉刷修补（含铲除墙面空鼓，找补腻子、刷乳胶漆两遍；防水涂料）。
	㎡
	300
	1.品牌要求：沙漠绿洲、华润漆涂料、嘉宝莉或同等等级品牌

	2
	混凝土地面塌陷处理及其他浇筑混凝土：（含砸除旧混凝土、人工清理建筑垃圾，基层填埋夯实，重新打c30混凝土。
	m³
	100
	多处



	
	薄层混凝土路面修补料修补混凝土路面
	KG
	500
	多处

	
	浇筑混凝土：（含砸除旧混凝土、人工清理建筑垃圾，基层填埋夯实，重新打c30混凝土、支模板、钢筋绑扎）。
	m³
	15
	

	3
	瓷砖更换（工作内容：砸除旧瓷砖，清理基层、购置新瓷砖、运输、干硬性水泥砂浆铺贴瓷砖等。不分墙砖和地砖）
	㎡
	100
	说明：1.抛光瓷砖2.品牌要求：东鹏、马可波罗、鹰牌或同等等级品牌3.尺寸大小及色泽与原瓷砖相同

	5
	防火门更换（符合防火门《防火门验收规范GB12955--2008》）
	㎡
	40
	品牌要求：皇鼎、欧盛、TONYON通用 或同等等级的品牌

	6
	更换窗户玻璃（中空玻璃）
	㎡　
	50
	多处

	7
	更换塑钢窗户（含中空玻璃）
	㎡
	50
	

	8
	屋面漏雨处理（铲除旧防水层、垃圾清理、购置并重新铺设4mm厚SBS改性沥青带板岩）
	㎡
	500
	多处

	
	防水卷材自粘SBS改性沥青材料厂房平房屋顶防水（防水卷材厚度3MM）
	㎡
	200
	

	9
	购置安装承重井盖承重80吨（包含拆除旧井盖）
	套
	6
	

	
	购置安装非承重井盖（包含拆除旧井盖）
	套
	6
	

	10
	1:3水泥砂浆抹墙面15mm厚一遍
	㎡
	200
	多处

	11
	挖三类土方并回填夯实
	M³
	300
	

	12
	路缘石更换（长80CM高35CM厚12CM）
	块
	300
	材质为水泥混凝土

	13
	建筑物落雨管更换（直径108mm、PVC、含弯头、直接、等配件）
	M
	50
	

	14
	防火门、防盗门门锁更换（含门锁）
	把
	60
	品牌要求：皇鼎、欧盛、TONYON通用 或同等等级的品牌

	
	木门门锁更换（含门锁）
	把
	20
	品牌要求：皇鼎、欧盛、TONYON通用 或同等等级的品牌

	15
	下水疏通（含卫生间大、小便器下水）
	次
	60
	

	16
	小红砖砌井（包含井盖、混凝土垫层、内外抹灰）
	m³
	3
	

	17
	多孔砖砌墙
	m³
	30
	

	18
	更换纱窗
	㎡
	60
	

	19
	毛石打地基
	m³
	40
	

	20
	环氧树脂水池水防腐
	㎡
	150
	

	21
	更换木门（包含门锁）
	㎡
	20
	

	22
	回填三七灰土并夯实
	m³
	50
	

	23
	潜水艇品牌地漏购买安装（防臭）
	个
	30
	

	24
	PPR热熔管购买安装
	M
	25
	

	25
	更换蹲便池、小便池
	个
	2
	说明：1.品牌为箭牌、九牧、惠达或同等等级品牌

	26
	更换墩布池
	个
	2
	

	27
	大门刷漆
	㎡
	400
	

	说明：以上工作量为暂估工程量，以现场实际发生为准，2020年、2021年工程量以此表为参考。


2.工作主要内容：

2.1. 路面、地面、墙面修补；水泥路面拆除与恢复；墙面粉刷；墙面贴补瓷砖；道路砖、地瓷砖更换修补、屋面防水更换修补；砖砌体作业；混凝土浇筑作业等土建修缮；门、窗修补、玻璃更换等工作内容。

2.2.土建修缮工作所进行的从施工准备、施工材料验收、项目施工、直到项目竣工验收过程中涵盖的所有工作，所产生的建筑垃圾由乙方处理，但不能违反相关的国家及地方相关法律法规，否则所产生的后果由乙方负责。

2.3.土建修善包含所有一期2×330MW机组范围内建筑物、路面、地面、门窗的巡视检查、缺陷消除。

2.4.日常维护、缺陷处理、紧急抢修配合工作、技改工程配合等。

2.5.缺陷处理：按甲方规定时间处理所出现的问题。

2.6.对国家、行业和检验等相关部门（包括反措计划、达标项目，本安体系等）提出的与土建有关的项目进行整改。

2.7.完成甲方安排的其他临时性土建工作任务。

