设备设施监测系统明细表
	序号
	材料名称
	材料规格
	单位
	数量
	备注

	1
	云台类热成像摄像机
	测温型热成像双光谱中载云台摄像机
最大图像尺寸：384×288
焦距（镜头）：50mm
人员探测距离（以1.8m的人为准）：1471m
车辆探测距离（以1.4m*4m的车辆为准）：4510m
火源探测距离（以2m×2m的火源为准）：3000m
测温最小距离范围：7.5m
视场角：7.5°x5.6°
可见光镜头：5.6-208mm
支持150米LED补光
水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～40°
电源：AC24V，130W MAX
工作温度和湿度：-40℃-65℃，湿度小于90%
防护等级：IP67
	台
	4
	

	2
	无线网桥                       
	5GHz高功率定向网桥                                                    无线功率500mw、25dBi定向反射天线，支持24V POE供电，一个千兆网口                                                                          支持WID-TDMA                                                              点对点高速率传输、无线协商速率可达：300Mbps                                采用IP67等级防水，静电防御高达16kV，防雷保护8kV                                 
采用堆叠式天线技术远距离传输更稳定、施工更便捷                          25公里最高TCP/IP吞吐量可达210Mbps
	台
	8
	

	3
	单晶硅太阳能电池板
	单晶硅太阳能电池板转换效率≥20％，10年光衰≤10%                                   
单块太阳能电池板功率：330W
	片
	48
	

	4
	风力发电机
	2000W/24Vdc， 铝合金机身，三相交流永磁同步发电机
	台
	4
	

	5
	逆控一体机
	全数字智能化新型储能一体机                                             输入电压范围160VAC～280VAC（运行电压范围）                                   最大PV输入功率 4000W,最大PV充电电流80A                                                                                                                                                
	台
	4
	

	6
	蓄电池
	胶体蓄电池 250Ah/12V
	只
	32
	

	7
	光伏支架
	光伏专用支架
	套
	4
	

	8
	光伏线缆
	光伏专用线缆
	卷
	4
	

	9
	电缆
	国标2芯10护套电缆
	卷
	2
	

	10
	连接器
	PPO绝缘外壳，镀锌铜内芯，防护等级IP67，工作电压DC1000V，接头电阻1mmΩ
	个
	100
	

	11
	防火墙                 
	1U高度设备，防火墙必须采用多核处理器硬件架构                                                                                                       4个千兆电口                                                                                                                      最大并发连接数:450万                                                                                                                                     每秒新建连接数:12万                                                                                                                              吞吐量（1518字节）12Gbps     SSL VPN：50个                                                                                                           吞吐量（64字节）3Gbps     SSL VPN：100个（只做SSLVPN）                                                                                      IPSec VPN性能≥3Gbps      IPSec VPN隧道数：100                                                                                                  包过滤、应用状态检测防火墙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             支持FTP、HTTP、SMTP、RTSP、H323协议簇的状态报文过滤                       
支持基于源IP、目的IP、MAC、用户、域名、服务、应用、时间段安全策略设置                                                                                                         支持专业的协议库                                                                          支持专业的URL库                                                                                                                                                                
	台
	1
	

	12
	硬盘录像机        
	【泛智能超脑/X】 
支持两种智能资源切换：人脸分析（默认）、周界防范
人脸模式：
名单库比对报警（16路人脸分析比对（图片流），8路人脸抓拍（视频流）） 
32个人脸名单库，总库容10万张
路人库10万张 
支持陌生人报警
支持人员频次统计
支持人脸签到和考勤
支持人脸1V1比对
支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索
周界模式：
最高16路周界防范报警（200W视频流）
说明：（人脸模式最高支持800W分辨率； 周界模式最高支持800W分辨率，200W时支持16路，400W时8路，800W时2路。）
硬件规格：
2U标准机架式
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
8盘位，可满配6T硬盘
2个千兆网口
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
1个eSATA接口
支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘
报警IO：16进4出(选配16进8出)
软件性能：
输入带宽：320M
64路H.264、H.265混合接入
最大支持16×1080P解码
支持H.265、H.264解码
	台
	1
	

	13
	4G路由器         
	室外防水，全网通4G路由器
无线协议/加密：IEEE802.11b/g/n
WEP,WPA,WPA2,AES
内置网络地址转换（NAT）功能
内建DHCP服务器
支持IPsec VPN、SSL VPN
支持云平台管控
工作温度：-40℃ to 70℃
	台
	4
	

	14
	硬盘
	6TB/128MB（12GB/秒 NCQ）/7200RPM/SAS  3.5HDD
	个
	4
	

	15
	工业交换机        
	1个1000Base-X 固化模块 接口为SC/FC接口
4个10/100/1000Base-T以太网端口
包转发率：7.44Mpps
背板带宽：10Gbps
遵循IEEE802.3标准
标准模块支持20KM传输距离
工作温度：-40℃~85℃
共模6KV防雷
铝制外壳，IP40防护等级
MTBF≥400,000h
	台
	4
	

	16
	交换机               
	支持24个10/100/1000RJ45端口
符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准
面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析
兼容1U机架安装
背板带宽:48Gbps
包转发率: 1.488Mpps/每口
	台
	1
	

	17
	汇流箱
	不锈钢箱，单路防反二极管、固定件；内置电路保护及防雷设备
	台
	4
	

	18
	配电箱
	不锈钢箱，固定件；内置电路保护及防雷设备
	台
	4
	

	19
	液晶显示器
	4K（3840X2160分辨率）                                                   显示像素800万像素、可兼容300万、400万、500万等网络摄像机显示完美效果                                                                                     全金属外壳                                                                  8毫米窄边边框
	台
	1
	

	20
	笔记本电脑                
	i5-8250U (1.6GHz，Turbo to 3.4GHz ，6MB缓存)/4GB DDR4 2400MHz/256G SSD/AMD R530 2G GDDR5独立显卡/802.11  AC无线局域网卡+BT/14"FHD防眩光屏幕 16: 9/5*USB 接口 其中2*type C、VGA、HDMI、Combo audio、RJ45、多合一读卡器/千兆内置网卡/720P高清网络摄像头/180度转轴/A面合金机身/30WH锂聚合物电池/Windows 10 Home简体中文版/一年全保一年上门                                                     
	台
	1
	

	21
	可升降移动式铁塔
	高度：10米                                                                  材质：碳钢Q235或铝合金                                                                                     特点：具有可靠性高、耐久性强、抗风能力强、安全稳定、移动方便等特点。                                                                  
	套
	4
	

	22
	配套基础
	组合式或堆叠式，移动方便
	套
	4
	

	23
	综合安防管理平台 基础包/系统管理
	支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级；
支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级
支持最大用户数量：20万；
支持最大同时在线用户数量：5000；
支持最大角色数量：1万；
支持最大人员数量：30万；
支持最大卡片数量：30万。
紧急报警设备接入数量：500。
违停球接入数量：1000.1、最大并发取流数量：1000；
2、支持电视墙管理数量：10；
3、支持解码设备管理数量：128。支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629）；1、支持报警主机管理数量：100；2、支持单区域防区管理数量：1000；
	套
	1
	

	24
	辅材
	
	项
	1
	

	25
	安装调试
	
	项
	1
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