2.1招标范围：
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿井主通风机监控系统
	相当于KJ523
	套
	1
	　

	1.1
	后台监控系统

	1.1.1
	后台监测监控软件
	高、低压柜、直流屏数据采集监控操作
	套
	1
	定制

	1.1.2
	操作台
	用于安放主机、显示器、打印机
	张
	1
	定制

	1.1.3
	工控机
	相当于研华610L i7-7700 8G DDR4 1T 2ALN HDMI-DVI
	台
	1
	　

	1.1.4
	显示器
	24寸
	台
	1
	三星、联想、戴尔　

	1.1.5
	激光打印机
	打印A4/A3纸
	台
	1
	HP、联想、三星 

	1.1.6
	UPS
	3kVA
	套
	1
	　

	1.1.7
	传输接口
	DJ254
	台
	1
	

	1.1.8
	组态软件
	ForceControl v7.1
	套
	1
	　

	1.1.9
	风机在线监控软件
	KJ523
	套
	1
	　

	1.1.10
	一般兼矿用本安型风机监控分站
	KJ523-F
	台
	1
	“MA”

	1.1.11
	矿用本安型操作箱
	CHX24
	台
	2
	“MA”,机旁就地控制

	1.1.12
	矿用本安型声光信号器
	KXH18
	台
	1
	“MA”,发出光和中文语音报警

	1.1.13
	数字式温度传感器
	KGW5
	个
	2
	“MA”,检测温度

	1.1.14
	煤矿用甲烷传感器
	GJC4
	个
	2
	“MA”,检测风筒瓦斯参数

	1.1.15
	矿用风量传感器
	KGF2
	台
	2
	“MA”,测风筒风速 

	1.1.16
	差压传感器
	GPD5
	台
	4
	“MA”,进出风口安装

	1.1.17
	矿用风门开闭状态传感器
	GFK30(A)
	套
	4
	“MA”,风门上下端安装　

	1.1.18
	振动传感器
	GB20
	只
	8
	“MA”,每台风机X、Y轴方向振动参数

	1.1.19
	智能温度巡检仪
	
	台
	2
	

	1.1.20
	引压管
	
	套
	1
	

	1.1.21
	网线
	
	米
	200
	满足系统安装需要　

	1.1.22
	煤矿用阻燃通信光缆
	MGTSV 4B
	米
	2000
	MA”,满足系统安装需要

	1.1.23
	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆
	MHYVP 1×4×7/0.37
	米
	1500
	“MA”,满足系统安装需要　

	1.1.24
	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆
	MHYVP 4×2×7/0.37
	米
	1500
	“MA”,满足系统安装需要　　

	1.1.25
	本安四通接线盒
	
	个
	50
	满足系统安装需要　　

	1.1.26
	辅材
	
	批
	1
	满足系统安装需要　　

	1.1.27
	工业空调
	10P
	台
	2
	

	1.1.28
	随机资料
	含附件及图纸，说明书
	套
	6
	含U盘电子版1套

	1.2
	变频调速控制系统

	1.2.1
	高压变频器
	630KW/10KV
	套
	4
	

	1.2.2
	自动旁路柜
	具备反风功能
	台
	4
	

	1.2.3
	功率单元熔断器
	与变频器配套
	套
	4
	变频配套

	1.2.4
	过滤网
	与变频器配套
	套
	4
	变频配套

	1.2.5
	功率单元
	与变频器配套
	个
	4
	变频配套

	1.2.6
	电脑
	ThinkPad X280   i7-8550U 16G 1T 12.5英寸
	套
	1
	现场调试使用

	1.2.7
	套装工具          
	通用
	套
	1
	　

	1.2.8
	说明书
	（含变频器外形尺寸及布置要求）　
	套
	6
	含U盘电子版1套

	
	电气、接线端子图
	　
	套
	6
	　

	
	合格证、检验报告
	　
	套
	4
	　

	1.3
	电控系统
	
	
	

	1.3.1
	高压开关柜
	相当于KYN28A-12
	台
	14
	

	1.3.2
	进线柜
	相当于KYN28-12
	台
	2
	电流互感器CT、过电压保护器、高压真空断路器、微机保护器、多功能表、高压传感器、智能操显装置、加热器、端子室照明灯、绝缘件、主母线和分支母线

	1.3.3
	出线柜
	相当于KYN28-12
	台
	  4
	电流互感器CT、开关柜接地开关、过电压保护器、高压真空断路器、微机综合保护装置、多功能表、高压传感器、智能操显装置、加热器、端子室照明灯、绝缘件、主母线和分支母线

	1.3.4
	PT柜
	相当于KYN28-12
	台
	2
	电压互感器PT、过电压保护器、微机保护器、三相电压表、高压传感器、智能操显装置、加热器、端子室照明灯、绝缘件、主母线和分支母线

	1.3.5
	电容器柜
	相当于360Kvar(高配)
	台
	2
	电电流互感器CT、隔离开关、高压熔断器、高压带电显示器、高压电容器、高压电抗器、加热器、端子室照明灯、绝缘件、主母线和分支母线

	1.3.6
	所用变柜
	相当于KYN28-12
	台
	  2
	电流互感器CT、带高压熔断器隔离车、多功能表、高压传感器、智能操显装置、塑壳开关（6路）、加热器、端子室照明灯、绝缘件、主母线和分支母线

	1.3.7
	联络断路器柜
	相当于KYN28-12
	台
	  1
	电流互感器CT、过电压保护器、高压真空断路器、微机综合保护装置、多功能表、高压传感器、智能操显装置、加热器、端子室照明灯、绝缘件、主母线和分支母线

	1.3.8
	联络手车柜
	相当于KYN28-12
	台
	  1
	高压联络手车、高压传感器、智能操显装置、加热器、端子室照明灯、绝缘件、主母线和分支母线

	1.3.9
	直流屏
	相当于GZDW33-32AH
	台
	1
	具有充放装置能和试验功能

	1.3.10
	低压配电柜
	相当于GCK
	台
	4
	380V

	1.4
	备品备件
	
	批
	1
	合同价的5%

	1.5
	随机资料
	
	套
	6
	附件及图纸，说明书（含电子版1套）


