附件：需要提供“MA”标志和防爆合格证设备清单
一号井人员定位管理系统技术参考配置清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	煤安证
	防爆合格证
	备注

	二
	井下设备及线缆部分
	
	
	
	
	

	1
	本安型综合分站
	不少于2个千兆网口、2个百兆网口，红绿灯控制数量不少于2个；
	台
	70
	√
	
	包含精确定位模块

	2
	隔爆兼本安不间断直流稳压电源
	输入电压：AC95~700V自动智能适应
	台
	70
	√
	√
	

	3
	本安型

定位标识卡
	双向，定位精度小于≤1m
	个
	3200
	√
	
	

	4
	矿用信号电缆
	MHYVP 2×2×7/0.43
	Km
	15
	√
	
	

	5
	矿用通讯阻燃光缆
	MGTSV-8B
	Km
	20
	√
	
	

	6
	矿用电源线
	4×2.5,耐压等级1kv
	Km
	10
	√
	
	

	7
	矿用阻燃网线
	MHYV 4×2×0.5
	Km
	1
	√
	
	

	8
	矿用

本安接线盒
	四通
	个
	150
	√
	
	

	9
	防爆接线盒
	四通，200A/660V(1140V)
	个
	150
	√
	√
	


二号井精确定位技术参考配置清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	煤安证
	防爆合格证
	备注

	二
	井下设备及线缆部分
	
	
	
	
	

	1
	本安型综合分站
	不少于2个千兆网口、2个百兆网口，红绿灯控制数量不少于2个；
	台
	48
	√
	
	包含精确定位模块

	2
	隔爆兼本安不间断直流稳压电源
	输入电压：AC95~700V自动智能适应
	台
	48
	√
	√
	

	3
	本安型

定位标识卡
	双向，定位精度小于≤1m
	个
	1300
	√
	
	

	4
	矿用隔爆型环网交换机
	不少于2个千兆光口，6个百兆电口，可组环，后备时间不小于4小时
	台
	2
	√
	√
	

	5
	矿用信号电缆
	MHYVP 2×2×7/0.43
	Km
	10
	√
	
	

	6
	矿用通讯阻燃光缆
	MGTSV-8B
	Km
	15
	√
	
	

	7
	矿用电源线
	4×2.5,耐压等级1kv
	Km
	8
	√
	
	

	8
	矿用阻燃网线
	MHYV 4×2×0.5
	Km
	1
	√
	
	

	9
	矿用

本安接线盒
	四通
	个
	100
	√
	
	

	10
	防爆接线盒
	四通，200A/660V(1140V)
	个
	80
	√
	√
	


