需提供煤安及防爆合格证设备清单
	序号
	设备名称
	技术特征
	单位
	数量
	煤安证
	防爆合格证
	备注

	二
	无线4G通信
	
	
	
	
	
	

	1
	井下本安型综合基站
	矿用本安型综合分站，包含千兆自组环网，支持VLAN划分，包含基于VOLTE的4G无线通信、包含UWB精确定位模块，可支持配置5MHz、10MHz、20MHz组网；
	台
	25
	√
	√
	含有UWB人员精确定位及UWB车辆精确定位模块，含有4G通信模块，含有千兆网及Wifi模块，含有车辆红绿灯闭锁控制模块

	2
	井下本安型综合基站（通信电缆型）
	矿用本安型综合分站，包含千兆自组环网，支持VLAN划分，包含基于VOLTE的4G无线通信、包含UWB精确定位模块，可支持配置5MHz、10MHz、20MHz组网；
	台
	5
	√
	√
	含有UWB人员精确定位及UWB车辆精确定位模块，含有4G通信模块，含有千兆网及Wifi模块，含有车辆红绿灯闭锁控制模块

	3
	矿用本安型交换机
	通信线缆接口，百兆光口，百兆电口
	台
	2
	√
	
	

	4
	超宽电压隔爆兼本安不间断电源 
	KDW660/24B，一个接线端子实现额定输入电压：AC 95~800V宽电源电压，多路电源，后备供电2小时，支持电源管理
	台
	35
	√
	√
	

	5
	本安智能手机
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5.99寸屏、8核、前射1200万像素、后射1600万像素，安卓9.0及以上
	部
	330
	√
	
	

	6
	矿用4G车载通信装置
	矿用4G通信装置，自带后备电池不小于2小时后备，快速拨号，支持调度台调度，支持和4G手机、调度台直接拨号通信
	台
	15
	√
	
	4G车载调度台

	三
	人员精确定位
	
	
	
	
	
	

	7
	矿用本安型读卡器（含电源）
	精确定位读卡，覆盖距离不小于600~800米，并发读卡书数量不小于300张
	台
	60
	√
	
	

	8
	精确定位卡
	定位精度1米，应采用电池方式，不小于12个月待机时间；
	张
	2000
	√
	
	人员精确定位卡

	9
	车辆定位卡
	车辆专用定位卡
	张
	300
	√
	
	精确定位车辆卡

	四
	胶轮车辅助运输系统
	
	
	
	
	
	

	10
	矿用本安型井口读卡站
	
	台
	3
	√
	
	

	11
	矿用本安型无线基站
	矿用本安型综合分站，包含千兆自组环网，支持VLAN划分，包含基于VOLTE的4G无线通信、包含UWB精确定位模块，可支持配置5MHz、10MHz、20MHz组网；
	台
	30
	√
	√
	含有UWB人员精确定位及UWB车辆精确定位模块，含有4G通信模块，含有千兆网及Wifi模块，含有车辆红绿灯闭锁控制模块

	12
	超宽电压隔爆兼本安不间断电源 
	一个接线端子实现额定输入电压：AC 95~800V宽电源电压，多路电源，后备供电2小时，支持电源管理
	台
	30
	√
	√
	

	13
	矿用本安型读卡器（含电源）
	精确定位读卡，覆盖距离不小于600~800米，并发读卡数量不小于300张
	台
	60
	√
	
	

	14
	矿用本安型显示屏
	双基色带到站提醒功能
	台
	50
	√
	
	

	15
	矿用本安型显示屏
	矿用本安，双基色显示
	台
	10
	√
	
	

	五
	电缆辅材部分
	
	
	
	
	
	

	16
	矿用通信电缆
	MHYVP(2*2*7/0.43)
	米
	12000
	√
	
	

	17
	本安电路用接线盒
	JHH3
	个
	50
	√
	
	

	18
	矿用阻燃通信光缆
	MGXTW-12B
	米
	22000
	√
	
	

	19
	矿用电源电缆
	MVV-0.6/1KV 3*1.5mm2
	米
	6000
	√
	
	

	20
	电源线缆
	RVV 3*1.5mm2+1*1.0mm2
	米
	1000
	√
	
	

	21
	矿用光纤接线盒
	FHG4
	台
	70
	√
	
	

	22
	矿用隔爆型电源用接线盒
	BHD2-25/660(380)-3T
	个
	100
	√
	√
	

	23
	矿用阻燃网线
	MHYV 4×2
	米
	500
	√
	
	


