	序号
	    技术参数

物资名称 
	主要性能
	光源
	放电时间
	电池
	外壳
	携带方式
	防护等级
	备注

	1
	变方位防爆手提灯\BAH2700
	*1.灯头可实现0--90度自由旋转；  
*2.铷铁硼强磁后盖，可随时吸附固定方便解放双手工作；            △3.大空间手柄；
	 *1.贴片式LED，具有工作光、强光、警示闪烁三档光；                                2.强光功率9W，工作光2W；                           △3.寿命≥100000h
△4.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥8h
	*工作光≥24h
	*1. 锂电池，额定容量：13.2Ah ；                        △2.循环存电≥1000次；        
△3.每次的充电时间≤4.5h。
△4.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	灯头：优质铝材压铸成型；灯身：高强度防弹胶注塑成型。
	手持、肩背、磁铁吸附、台面放置。
	IP65，防水、防尘，隔爆型防爆等级Exde  mb llc T6 Gb（提供防爆合格证）
	需提供产品彩图一份

	2
	多功能强光巡检电筒\JW7622
	1.开关按钮平整而牢固,便于操作；               2.光源和电池的连接轴弹性强，防止接触不良；                       3.棱角型灯头设计，可作为应急防卫工具；
	*1. 贴片LED， 具有工作光、强光、警示闪烁三档光；
2.强光功率3W；      △3.寿命≥100000h。
△4.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥4h,      
  
	 *工作光≥10h
	*1.锂电池， 容量：2Ah；              
△2.循环存电≥1000次；               
△3.每次的充电时间≤4h。
△4.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高强度铝合金材料。
	手持、腰挂、袋装。
	IP66，防水、防尘;
	需提供产品彩图一份

	3
	强光防爆手电筒\JW7300
	*1.具有工作光、强光转换功能；           
2.灯具精细小巧，携带方便，尾部开启。
	类型：                  *1.贴片式LED;  具有工作光、强光、警示闪烁三档光，强光功率1W；   △2.寿命≥100000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥5h
	*工作光≥10h
	*1.锂电池，容量1400mAh   
△2.循环存电≥1000次；            
△3.每次的充电时间≤4h。
△4.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高强度铝合金材料。
	手持、腰挂、袋装。
	IP66，防水、防尘;
	需提供产品彩图一份

	4
	便携式强光防爆工作灯\通用 GTZM3300
	*1.LED光源,功率为12W；            
 2.高亮度，穿透力强。
	 △1.光源采用超高亮度的白色LED，光效高，可视距离达1200米。
△2.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥5h
	*工作光≥10h
	1.本产品采用超大容量电池，寿命长，自放电率低，经济环保，具有防止过充、过放和短路保护功能。
△2.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	 精密的结构设计，优质的抗冲击材料和精细化表面处理，防水、防尘，耐腐蚀性好。
	手持、肩背、台面放置。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份

	5
	多功能强光探照灯\MFW6200A DC12V应急输出：220V\110V
	*1.自带升降杆机构，灯头高度可调节；      2.升降高度0.69m-1.5m
 升降杆配有快速而可靠的锁紧机构，折叠可手提探照灯使用，升降杆和电池箱为一体式结构设计；
*3.LCD显示屏，实时显示不同照明模式 ，直观显示电量，手动实现无极调光；
*4.且具备USB输出可为手机等数码产品充电。
	*1.光源采用超过亮度LED，功率35W；       2.光效高，可瞬时启动和再启动，具有泛聚光、泛光、聚光三档；          △3.寿命≥100000h。
△4.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*泛聚光≥8h
泛光≥12h
聚光≥20h
	*1.电池额定容量：13Ah,                     △2.循环存电≥500次；                △3.每次充电时间≤6h
△4.高能无记忆锂离子电池。不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高品质PC防弹胶+高强度钛合金材料
	台面放置、肩部、手持
	灯头防护等级IP65，可以抵抗6级风力，在风雨交加的恶劣环境可靠使用。
	需提供产品彩图一份

	6
	多功能袖手提节能强光灯
\GTZM 3301
	*1.具有手摇充电应急功能，满足灯具人工快速充电的临时需求；
2.应急电源输出功能，可通过配备的电源输出适配器，对手机、数码相机等小型电器充电；
△3.灯头可实现0--120度自由旋转；铷铁硼强磁后盖，可随时吸附固定方便解放双手工作。
	类型：               1.美国科锐贴片式LED；              
*2.具有工作光、强光、超长工作光、警示闪烁四档光，功率3W；              △3.寿命≥100000h。
△4.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥10h          
*工作光≥35h         
*超长工作光≥100h
	1.超大容量无记忆环保锂电池，寿命长；
 △2.循环存电≥1000次，每次充电时间≤6h；
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保
	高品质PC防弹胶。
	手持、随身肩挎、磁力吸附。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份

	7
	多功能袖珍信号灯\JW4720 红黄白
	*1.红、黄、白三种光配置，可根据不同工作性质进行选择。
	类型：                  1.贴片式LED;           *2.分照明、信号（红黄）、灯尾警示三个档位，强光功率3W；                     △3.寿命≥10000h。
△4.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能； 
	*信号光源：≥30h
	*照明强光源：≥10h
	*照明工作光源：≥20h
	*尾灯警示光源：≥50h
	1.锂电池；容量：4.4Ah；           
2.循环存电≥1000次，每次充电时间≤6h
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高品质PC防弹胶。
	手持、随身肩挎、袋装。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份

	8
	防爆强光节能微型电筒\GTZM2601
	1.开关按钮平整而牢固,便于操作；光源和电池的连接轴弹性强，防止接触不良；智能芯片保护，确保电流恒流输出，保证光源的寿命。
	类型：                    *1.贴片式LED;  具有工作光、强光、警示闪烁三档光，强光功率3W；                   △2.寿命≥100000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥4h,     
   *工作光≥10h
	1.锂电池；  容量：2Ah，                          △2.循环存≥1000次；                             △ 3.每次的充电时间≤4h。
△4.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高强度铝合金材料。
	手持、腰挂、袋装。
	IP66，防水、防尘;隔爆型防爆等级Exd ⅡC T6 Gb。（提供防爆合格证）
	需提供产品彩图一份

	9
	防爆微型充电手电\BGH2604
	1.开关按钮平整而牢固,便于操作；光源和电池的连接轴弹性强，防止接触不良；棱角型灯头设计，可作为应急防卫工具。
	类型：                 *1.贴片式LED;  具有工作光、强光、警示闪烁三档光，强光功率3W；                   △2.寿命≥100000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥4h,     
   *工作光≥10h
	1.锂电池；  容量：2Ah，                          △2.循环存≥1000次；                             △ 3.每次的充电时间≤4h。
△4.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高强度铝合金材料。
	手持、腰挂、袋装。
	IP66，防水、防尘;隔爆型防爆等级Exd ⅡC T6 Gb。
	需提供产品彩图一份

	10
	防爆微型充电手电电池\BGH2604
	*1.大容量的无记忆绿色环保锂电池；     
2.寿命长，自放电率低，经济环保；且电池内有智能型的防止过充、过放、短路保护装置，有效的保护了电池，延长了使用寿命。
	
	
	1.锂电池，容量：2Ah；       
△2.循环存电≥1000次
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	
	
	
	需提供产品彩图一份

	11
	固态免维护强光电筒\ JW7500
	1.采用新型大功率LED固态光源。
2.具有工作光前后两种光设计，按动按钮可进行自由转换。
3.采用尾灯警示设计，可在日常工作中向身后发出警告，以消除危险和隐患，保障安全。
	类型：             *1.贴片式LED; 具有工作光、强光、警示闪烁三档光，强光功率3W；                △2.寿命≥100000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*连续放电时间≥10h
	1.锂电池，容量：3.8Ah；       
△2.循环存电≥1000次；          
△3.每次充电时间≤6h
△4.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	  高强度铝合金材料。
	手持，肩背，腰挂。
	防护等级达到IP65，可满足各种恶劣环境和气候条件下的工作需要。
	需提供产品彩图一份

	12
	事故照明应急装置\通用GTZM8100
	1.设计上采用一体两腔结构，从本质上解决光源温升对电器的根本影响；
*2.配置交直流转换控制器，接通市电时，灯具进入非工作状态，电池进入充电状态，电池充满电后控制器自动切断电源，防止电池过充；断电时，控制器自动转换启动应急照明；
	*1.LED光源，功率12W；             
△2.寿命≥5000h。
△3.光效140lm/w，比传统灯具可节约60%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保；
	*应急时间：≥2h
	1.采用超大容量电池，寿命长，自放电率低，经济环保。
△2.高能无记忆锂离子电池。不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	优质铝合金材料一次性压铸成型。
	安装方式：壁挂、座式。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份

	13
	手提节能强光灯\GTZM3300A
	*1.多种固定方式，正常放置使用外，还可放于三角架上或采用强力磁铁吸附固定；
2.无极调光设计，可根据需要调节照明功率大小。
3.电池便捷拆装设计，可徒手快速更换电池，方便使用备用电池实现长时间续航；
	*1.大功率LED光源，功率20w。
△2.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	超强光≥4h
	1.采用超大容量的无记忆绿色环保锂电池，具有防止过充、过放和短路保护功能。
△2.高能无记忆锂离子电池。不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高强度铝合金材料。
	手持、磁吸。
	防护等级IP65，可在各种恶劣环境和气候条件下使用，防腐等级WF2
	需提供产品彩图一份

	14
	双头泛光工作灯\GTZM4100\220V\150\70W\E27\插口          
	*1.移动升降式，底部三脚架支撑,高度可调节（升降高度：1.15m--3m）；              2.顶部配两个150W的LED防爆泛光灯头，可实现冷热状态下的瞬时启动和再启动；                    3.直接220v市电工作。
	类型：               *1.LED光源;功率：2×150W（灯头提供防爆合格证）；             △2.寿命≥100000h  
△3.光效140lm/w，比传统灯具可节约60%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保；
	接市电长时间工作
	
	优质铝合金材料一次性压铸成型。
	工作时三脚架支持固定，平常可收缩折放在专配的工程箱体存放。
	整灯防护等级达到IP65，防水、防尘；灯头为隔爆型防爆灯具，防爆等级Exd embllcT4/T5 Gb （提供防爆合格证）
	需提供产品彩图一份

	15
	路灯\DZ-15\220V\250W\卡口
	*1.一体化设计，将高太阳能电池板、锂电池、智能控制器及LED灯具集于一体，安装简单高效；同时利用太阳能供电节能环保；
2.智能控制，集人体感应、光控和分时段亮度控制于一体；
3.也可接市电长时间使用；
	*1.LED光源，功率40/80W        
△2.寿命≥100000h。
△3.光效140lm/w，比传统灯具可节约60%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保；
	每天工作10-12h
	*阴雨天连续工作5-7天
	1.采用高容量长寿命汽车级磷酸铁锂电池，使用寿命长达6年，高温特性好，使用寿命长，确保整个产品的使用寿命
△2.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	优质铝合金材料一次性压铸成型。
	安装方式：立杆式
	防护等级IP65，确保其在各种户外恶劣环境长期安全工作
	需提供产品彩图一份

	16
	瞬时启动强光节能泛光工作灯\SZFK8100G 150W
	*1.灯具采用模组结构设计，可选配多种功率；
2.泛光和投光可用不同透镜组合解决，最小可做到25度投光，最大120度泛光；
3.外置电源设计，防水接头连接，后期维护方便安全；
	*1、LED光源，功率150W
2.寿命≥100000h。
△3.光效140lm/w，比传统灯具可节约60%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保；
	
	
	ADC12优质铝合金材料一次性压铸成型。
	可采用壁挂式、吸顶式和吊挂式等多种安装方式
	防护等级IP65，确保其在各种户外恶劣环境长期安全工作
	需提供产品彩图一份

	17
	投光灯具\GT303  \220V\1000W\螺旋口
	*1.一体两腔结构；光源腔和电器腔分开，防腐等级WF2；
2.高硼硅钢化玻璃，厚度5mm以上。
3.进口高纯镜面铝反射器，反光效率达到95%以上。
	光源类型           *1.气体放电灯（金卤灯/钠灯）功率：1000W；              △2.寿命≥10000h。
△3.光效100lm/w，比传统灯具可节约40%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保；
	
	
	ADC12优质铝材一次压铸成型。
	安装方式：座式、侧壁。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份

	18
	微型防爆头灯\IW5130
	体积小，重量轻，便于携带和使用。
	类型：                  *1.贴片式LED; 具有工作光、强光、警示闪烁三档光，功率1W；          △2.寿命≥100000h;
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥3h
	*工作光≥8h
	1.采用超大容量的无记忆绿色环保锂电池，具有防止过充、过放和短路保护功能。
△2.高能无记忆锂离子电池。不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高品质PC 防弹胶。
	头戴、手持或挂在身上。
	IP65，防水、防尘，隔爆型防爆等级Exd ⅡC T6 Gb。
	需提供产品彩图一份

	19
	信号灯\GTZM5120 红黄白
	*1.红、黄、白三种光配置，可根据不同工作性质进行选择。
*2.人性化尾盖设计，带磁铁吸附功能，可解放双手工作；
	类型：                  1.贴片式LED;           *2.分照明、信号（红黄），强光功率3W；                     △3.寿命≥100000h。
△4.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能； 
	*信号光源：≥30h
	*照明强光源：≥10h
	*照明工作光源：≥20h
	
	1.锂电池；容量：2.4Ah；           
2.循环存电≥1000次，每次充电时间≤6h
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高硬度合金外壳。
	手持、随身肩挎、袋装。
	IP65，防水耐高低温，防潮。
	需提供产品彩图一份
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	多功能节能智能头灯\GTZM6100
	 *1.照明方向无级调节，焦距无级调节，方便根据不同需求调节照射方向及光斑大小；   2.带精确的数字电量显示功能，便于提升工作人员及时充电。
	类型：                       *1.贴片式LED; 具有工作光、强光、警示闪烁三档光，功率3W；          △2.寿命≥100000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥4h
	*工作光≥10h
	*1.锂电池，容量：3Ah； 
△2.循环存电≥1000次，每次充电时间≤6h
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高品质PC 防弹胶。
	头戴、手持或挂在身上。
	*IP66，防水、防尘，隔爆型防爆等级Exib llc T4  Gb （提供防爆合格证）
	需提供产品彩图一份
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	多功能强光探照灯\MFW6200B
	*1.独特的灯头结构设计，可聚光远距离照明使用，也可轻松转换成泛光大面积施工照明使用；
2.灯头可任意扳动调整照射角度，提高工作效率；
*3.电池箱设有数字显示屏实时显示电量功能，可随时了解电池剩余电量，方便灯具的充放电维护；
	类型：LED光源，功率27W；
△2.寿命≥100000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥8h
	*工作光≥16h
	*超长光≥200h
	
	*1.电池额定容量：10Ah；             △2.循环存电≥1000次，正常使用后每次充电时间≤6h。
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	铝合金压铸成型外壳，外表面经高温表面喷涂工艺处理；
	手提、座式；
	外壳防护等级IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份
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	防震节能投光灯\GTZM9200  \220V\400W\螺旋口
	1.一体两腔结构；光源腔和电器腔分开，光源腔中部开启跟换灯泡，便于安装维护，防腐等级WF2。
 *2.高硼硅钢化玻璃，厚度5mm以上。进口高纯镜面铝反射器，反光效率达到95%以上。
	光源类型：           *1.气体放电灯（金卤灯/钠灯）功率400W；
△2.寿命≥10000h。
△3.光效100lm/w，比传统灯具可节约40%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保；
	
	
	ADC12优质铝材一次压铸成型。
	安装方式：座式、侧壁。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份
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	手提式防暴探照灯\RGW7100
	高强度铝合金外壳，抗冲击力强，手提式强光灯，体积小，重量轻，人性化低电量提示功能设计。
	类型：                *1.贴片式LED，具有工作光、强光、警示闪烁三档光，强光功率9W，               △2.寿命≥100000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥5h
	*工作光≥10h
	*1.锂电池，额定容量：13.2Ah；                          △2.循环存电≥1000次，每次的充电时间≤4h。
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高硬度合金外壳。
	手持、肩背、腰挂；
	IP66，防水、防尘
	需提供产品彩图一份
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	强光探照灯\NJC9500
	*1.投光和泛光两种照明功能可随意转换，并能上下较大范围调节照明角度，聚光照射距离达150m以上
2.多重防振结构设计，能在各种高频振动环境可靠使用；
	类型：高效MH气体放电光源；
*1.功率：70/100/150W
△2.寿命：10000h以上；
△3.光效100lm/w，比传统灯具可节约40%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保；
	
	
	优质铝合金材料一次性压铸成型。
	安装方式：座式、壁挂、吸顶多种方式可任意选择；
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份
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	智能遥控车载灯头\SAHN4200
	*1.采用无线遥控器可在30米范围内移动操控灯具的开和关，以及0～90°角度间任意调整灯具的照射角度，满足工作现场不同照射角度；
2.采用直流12V或直流24V输入电压，方便可靠的和汽车电瓶输出端连接；
	*类型：超大功率汽车HID灯，功率：35W；
△寿命：≥12000h
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，发光效率高，环保节能；
	
	
	高强度钛合金，抗冲击性好。
	灯具底盘装有强力磁铁，可将灯具吸附在汽车、船舶上移动照明；
	IP65，防水、防尘
	需提供产品彩图一份
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	双头泛光工作灯\GTZM4100\220V\70/150W
	*1.移动升降式，底部三脚架支撑,高度可调节（升降高度：1.15--1.75）；                       2.顶部配两个双端陶瓷金卤灯泛光灯头.可实现冷热状态下的瞬时启动和再启动；直接220v市电工作。
	类型：                  *1.气体放电灯;功率：2×150W\2×70W双端陶瓷金卤灯；               △2.寿命≥10000h。
△3.光效100lm/w，比传统灯具可节约40%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保； 
	接市电长时间工作
	
	优质铝合金材料一次性压铸成型。
	工作时三脚架支持固定，平常可收缩折放在专配的工程箱体存放。
	IP65，防水、防尘，可在雨天等各种恶劣和气候条件下使用。
	需提供产品彩图一份
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	便携式强光防爆工作灯\GTZM3300
	*1.LED光源，功率为12W,高亮度，穿透力强；
	*1.光源采用超高亮度的白色LED，光效高，可视距离≥1200米；
△2.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥5h
	*工作光≥10h
	1.本产品采用超大容量电池，寿命长，自放电率低，经济环保，具有防止过充、过放和短路保护功能。
△2.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	 精密的结构设计，优质的抗冲击材料和精细化表面处理，防水、防尘，耐腐蚀性好。
	手持、肩背、台面放置。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份
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	手提防爆探照灯\ZL8104
	1.高强度铝合金外壳，抗冲击力强，手提式强光灯，体积小，重量轻，人性化低电量提示功能设计。
	类型：                    *1.贴片式LED;  具有工作光、强光、警示闪烁三档光；强光功率9W；                △2.寿命≥100000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥5h
	*工作光≥10h
	*1.环保锂电池，额定容量13.2Ah；                 △2.循环存电≥1000次，                  
 每次充电时间≤4h。 
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；             
	  高强度铝合金材料。
	手持、肩背、腰挂。
	P66，防水、防尘；
	需提供产品彩图一份
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	防爆强光变方位手提灯\ZL8105
	*1.灯头实现0--90度自由旋转；                   2.铷铁硼强磁后盖，可随时吸附固定方便解放双手工作；                    3.一体成型手柄，防滑坚固耐用。
	类型：                *1.贴片式LED，具有工作光、强光、警示闪烁三档光，强光功率9W，工作光2W；                  △2.寿命≥100000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥8h
	*工作光≥24h
	*1.锂电池，额定容量：13.2Ah；                          △2.循环存电≥1000次，每次的充电时间≤4.5h。
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	灯头：优质铝材压铸成型；灯身：高强度防弹胶注塑成型。
	手持、肩背、磁铁吸附、台面放置。
	IP65，防水、防尘，隔爆型防爆等级Exde  mb  llc  T6  Gb（提供防爆合格证）
	需提供产品彩图一份
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	多功能袖珍信号灯\ZL8001
	*1.红黄、红绿两种配置，可根据工种性质选择。
	类型：                      *1.贴片式LED;  分照明、信号（红黄或红绿）、灯尾警示三个档位，  强光功率3W ；       
△2.寿命≥10000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	  *信号光源≥30h
	  *照明强光源≥10h
	  *照明工作光源≥20h
	  *尾灯警示光源≥50h
	*1.锂电池，容量4.4Ah；              △2.循环存电≥1000次，每次充电时间≤6h
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高品质PC 防弹胶。
	手持、随身肩挎、袋装。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份
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	手提强光巡检工作灯\ZL8002
	*1.具有手摇充电应急功能，满足灯具人工快速充电的临时需求；        2.应急电源输出功能，可通过配备的电源输出适配器，对手机、数码相机等小型电器充电；
*3.灯头可实现0--120度自由旋转；              4.铷铁硼强磁后盖，可随时吸附固定方便解放双手工作。
	类型：               *1.贴片式LED;                 具有工作光、强光、超长工作光、警示闪烁四档光，功率3W；              
△2.寿命≥100000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥10h          *工作光≥35h         *超长工作光≥100h    
	*1.环保锂电池，额定容量：4.4Ah；           △2.循环存电≥1000次，每次充电时间≤6h
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高品质PC防弹胶。
	手提、肩背、磁铁吸附，台面放置。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份
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	强光防爆手电\ZL8101
	1.开关按钮平整而牢固,便于操作；               2.光源和电池的连接轴弹性强，防止接触不良；
3.电池容量大，强光放电时间长达8小时以上；                   
	类型：                  *1.贴片式LED;  具有工作光、强光、警示闪烁三档光，强光功率3W；   △2.寿命≥100000h。
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥8h,      
*工作光≥20h
	*1.锂电池，容量：4Ah；             
△2.循环存电≥1000次，每次的充电时间≤4h。
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高强度铝合金材料。
	手持、腰挂、袋装。
	IP66，防水、防尘;隔爆型防爆等级Exd ⅡC T6 Gb（提供防爆合格证）
	需提供产品彩图一份

	33
	智能防爆头灯\ZL8102
	1.体积小，重量轻，便于长时间头带照明； 
*2.具有电量提示功能，便于提醒工作人员及时充电。
	类型：                       *1.贴片式LED; 具有工作光、强光、警示闪烁三档光，功率3W；          
△2.寿命≥100000h;
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥6h
	*工作光≥10h
	*1.锂电池，容量：3Ah；             
△2.循环存电≥1000次，每次充电时间≤6h
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	高品质PC防弹胶。
	头戴、手持或挂在身上。
	IP66，防水、防尘，隔爆型防爆等级Exib llc T4  Gb （提供防爆合格证）
	需提供产品彩图一份
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	防爆移动升降工作灯\ZL8201
	* 1.升降高度：1.15——1.55米
	类型：                    *1.30W的LED和35W的HID气体放电灯两种配置；                   △2.寿命：LED≥100000h HID≥10000h
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	LED灯型：*强光≥10h,   *工作光≥20h
	*HID灯型：≥12h
	*1.电池额定容量：20Ah；              △2.循环存电≥1000次，每次充电时间≤10h
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	特制的合金材料。
	*底部装有方便移动的轮子，可在平地上轻松移动。
	IP65，防水、防尘
	需提供产品彩图一份
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	防震节能投光灯\ZL8804\220V\400W\螺旋口
	
1.分体式结构；光源腔和电器腔分开，防水接头可靠连接，便于后期维护，防腐等级WF2；
中部开启更换光源，方便可靠。
*2.高硼硅钢化玻璃，厚度5mm以上。进口高纯镜面铝反射器，反光效率达到95%以上。
	光源类型：               *1.气体放电灯（金卤灯/钠灯）功率：400W；                        △2.寿命≥10000h。
△3.光效100lm/w，比传统灯具可节约40%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保； 
	
	
	ADC12优质铝一次压铸成型。
	安装方式：座式、侧壁。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份
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	高压钠灯泡\SON型\400W\E40\螺旋口
	
	*1.400WHPS(高压钠）
寿命≥28500h
△2.光效100lm/w，比传统灯具可节约40%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保； 
	
	
	
	1.E40，螺旋口安装。
	
	需提供产品彩图一份
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	LED道路照明灯\ZL8823\AC220V\80W
	1. 采用一体两腔结构设计，电器腔与光源腔分开；             2.LED芯片为欧司朗原装进口封装，单颗功率小于3W；           *3.每颗光源加装自由曲面透镜，实现宽光配置，满足道路照明需求；            4.宽电压恒流驱动，在AC\DC85-265V均可正常工作，无频闪；              5.外壳采用风槽散热100%自然冷风，LED的工作温度低于50度。
	光源类型：                *1.贴片式LED， LED功率80W
△2.寿命：≥100000h。
△3.光效140lm/w，比传统灯具可节约60%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保；
	接市电可长期工作；
	
	ADC12优质铝一次压铸成型，并采用多重防振结构设计
	安装方式：套管安装，满足直径60mm或40mm等多种套管的安装要求。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份
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	多功能投光灯\DT-Ⅱ型
 400W\220V\螺旋口
	1.一体两腔式结构；光源腔和电器腔分开，反射器和透明件采用搭扣式连接，便于维护；
△2.高硼硅钢化玻璃，厚度5mm以上；
3.进口高纯镜面铝反射器，反光效率达到95%以上。
	光源类型：                   1.气体放电灯（金卤灯/钠灯）功率：400W；                  2.寿命≥10000h。
△3.光效100lm/w，比传统灯具可节约40%的能耗，无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，节能环保； 
	接市电可长期工作；
	
	ADC12优质铝一次压铸成型。
	安装方式：座式、侧壁。
	IP65，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份
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	节能升降灯灯架\通用SFJ4101-T
	*1.移动升降式三脚架，分三节，每节有单独的锁紧螺栓固定，高度可调节（升降高度：1.15--1.75）；    
 2.顶部可配一个或两个150W的金卤灯灯头。
	
	
	
	优质铝合金材料。
	1.工作时可三脚支持固定，平常可收缩折放在专配的工程箱体存放。
△2.工程滚塑箱壁厚均匀且倒角处稍厚，充分发挥物料的效能，有利于节约原材料，同时箱体可溶化再利用。节能环保
	IP65，防水、防尘，可在雨天等各种恶劣和气候条件下使用；
	需提供产品彩图一份
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	强光微型电筒\GTZM2601
	尾部开启，结构精巧、美观轻盈，体积小、重量轻；耐高低温、防水防尘，可在各种恶劣环境和气候条件下使用。
	*1.灯泡采用LED，功率1W            
△2.使用寿命≥100000h
△3.无有害金属汞，无红外线和紫外线辐射，并具有回收利用价值，环保节能；
	*强光≥3h,     
*工作光≥6h
	1.采用性能安全稳定的锂离子电池，容量：2Ah；      
△2.循环存电≥1000次。
△3.不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素，同时可回收利用。节能环保；
	进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击。
	手持、腰挂、袋装。
	IP66，防水、防尘。
	需提供产品彩图一份


