神华宁夏煤业集团有限责任公司金家渠煤矿

地面运输车
技术要求

一、总则
1、本技术条件的使用范围仅限于神华宁夏煤业集团有限责任公司金家渠煤矿地面运输客货汽车。
2、本技术条件提出的是最低技术要求，并未对一些技术细节做出规定，也未充分叙述有关标准和规定的条文。制造厂应保证提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。
3、如果供方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议，则认为供方可以提供完全满足技术条件的产品。
4、本技术条件作为订货合同的附件。
5、本技术要求根据初步设计编制。
二、设备运行环境条件
1、运行地点                   地面室外
2、运行环境                   煤炭矿山工业环境
3、环境温度                   -25.0℃～+36.6℃
三、主要设备技术规定
（一）基本参数
手动，双排客货汽车，1辆。
*1、驱动形式：后轮驱动
2、轴距：3349mm
3、车身长度：5.995米
4、车身宽度：2.005米
5、车身高度：2.371米
6、轮距：前1568 后1458mm
7、整车重量：2.74吨
△8、额定载重：1.995吨
9、满载质量：5.125吨
△10、最高车速：≥115KM/h
△11、油箱容积：≥75L
（二）货箱参数
1、货箱长度：3.13米
2、货箱(斗)宽度：1.91米
3、货箱(斗)高度：0.38米
4、货箱形式：栏板式
（三）发动机
△1、发动机：ZD30D13-4N
*2、汽缸数：4
*3、进气形式：涡轮增压
*4、燃料种类：柴油
5、排量：2.953L
△6、排放标准：国四/欧四
△7、最大输出功率：96KW
8、扭矩：295N·m
△9、最大马力：130马力
10、最大扭矩转速：1600RPM
11、最大功率转速：3100RPM
（四）驾驶室参数
*1、准乘人数：6人
*2、座位排数：双排
（五）变速箱：5档手动
（六）轮胎参数
1、轮胎数：6个，备用2个，共8个
2、轮胎规格：7.00R16LT
（七）底盘制动
1、最小转弯半径：5.1m
2、前后制动类型：鼓式
3、前后悬挂类型：板簧
四、供方应提供的设备质量证明书、技术文件等
1、整车出厂合格证、 发动机检验合格证等。
2、产品保修卡。
3、柴油机使用保养说明书及用户服务指南。
4、配件图册。
5、操作维护说明书。
五、质保及现场服务
保修期：两年或五万公里。
到货时间：招标协议签订后15天。
到货地点：神华宁煤集团金家渠煤矿筹建处。