羊场湾煤矿矿井压风自救装置 ZYJ（C）技术要求

主要技术参数：

1. 系统供气压力：0.3-0.7 MPa
2. 减压器调节压力：0.1-0.3MPa
3. 减压器供气量：100—150L/Min
4. 供气方式：地面系统供气或单能泵站供气
5. 供气范围：可提供6人使用
6. 消音能力：≦85Db(A)
7. 防护方法：呼吸半面罩式
8. 内外静压压差：≧300Pa
9. 外形尺寸：700\*300\*160（mm）
10. 重量：12KG