招标公告附件：货物技术要求
技术条款：

*本次招标“货物名称”中出现防爆字样的产品必须提供防爆相关认证证书，不涉及则无需提供。未标注品牌的按照国内知名品牌报价。

A包：普通工具采购

	序号
	类别
	物资名称（按类别顺序）
	规格型号（规格型号、标准、材质）
	单位
	总数量
	推荐品牌（等同于或高于）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	手动工具
	梅花扳手
	CR-V材质 6件套 8*10、11*13、14*12、17*19、23*21、22*24
	套
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	2
	手动工具
	活扳手
	套柄 CR-V材质 8"
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	3
	手动工具
	活扳手
	套柄 CR-V材质 12"
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	4
	手动工具
	管钳
	CR-MO材质 10"
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	5
	手动工具
	管钳
	CR-MO材质 12"
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	6
	手动工具
	克丝钳
	双色柄CR-NI材质 8"
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	7
	手动工具
	手锤
	2P
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	8
	手动工具
	手锤
	4P
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	9
	手动工具
	钢锯弓
	ABS手柄
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	10
	手动工具
	一字螺丝刀
	S2钢材质 双色柄  6*8"
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	11
	手动工具
	十字螺丝刀
	S2钢材质 双色柄 6*8"
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	12
	手动工具
	管子割刀
	2"
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	13
	手动工具
	布剪刀
	　
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	14
	手动工具
	铁皮剪刀
	300 45#钢
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	15
	手动工具
	水平尺
	工字式3水泡 铝合金框架450mm
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	16
	手动工具
	钢板尺
	500mm 厚度1.2mm
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	17
	手动工具
	钢卷尺
	5m
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	18
	刃具、量具及磨具
	角尺
	90*80、100*80
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	19
	刃具、量具及磨具
	划规
	300mm
	只
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	20
	刃具、量具及磨具
	板锉
	8"中齿
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	21
	刃具、量具及磨具
	线坠
	大号
	个
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	22
	手动工具
	工具包
	17寸（415*210*210）1680D防水
	个
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	23
	焊接
	电焊机线
	YH-35mm
	米
	1200
	  松下  安得利 沪工

	24
	焊接
	电焊钳
	300A
	把
	20
	  松下  安得利 沪工

	25
	焊接
	电焊钳
	500A
	把
	20
	  松下  安得利 沪工

	26
	焊接
	电焊帽
	头戴式、面罩
	个
	20
	  松下  安得利 沪工

	27
	焊接
	电焊手套
	双层，加长全皮
	双
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	28
	焊接
	护目镜
	　
	对
	20
	  松下  安得利 沪工

	29
	焊接
	刨锤
	　
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	30
	焊接
	割炬
	大、中、小
	套
	20
	大象、威力狮、金焊

	31
	焊接
	氧气乙炔带
	并管
	米
	1000
	大象、威力狮、金焊

	32
	测试仪器仪表
	氧气表
	　
	块
	20
	  松下  安得利 沪工

	33
	测试仪器仪表
	乙炔表
	　
	块
	20
	  松下  安得利 沪工

	34
	测试仪器仪表
	氧气减压器
	YQY-12
	个
	20
	  松下  安得利 沪工

	35
	测试仪器仪表
	乙炔减压器
	YQE-213
	个
	20
	  松下  安得利 沪工

	36
	手动工具
	活扳手
	套柄 CR-V材质 8"
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	37
	手动工具
	活扳手
	套柄 CR-V材质 12"
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	38
	手动工具
	克丝钳
	 双色柄CR-NI材质 8"
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	39
	手动工具
	钢锯弓
	ABS手柄
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	40
	手动工具
	挂锁
	38mm    三环牌
	把
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	41
	测试仪器仪表
	万用表
	先霸 DT-830数字型
	个
	6
	 苏州华电  西安华普       美国福禄克  

	42
	手动工具
	测电笔
	测量范围＜220VAC；LED显示屏电压显示；产品达到CE测试标准
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	43
	手动工具
	内六角扳手
	S2钢材质球头 公制9件套（1.5-10）
	套
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	44
	手动工具
	活扳手
	套柄 CR-V材质 8"
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	45
	手动工具
	活扳手
	套柄 CR-V材质 12"
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	46
	手动工具
	尖嘴钳
	双色柄CR-NI材质６＂
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	47
	手动工具
	克丝钳
	双色柄CR-NI材质８＂
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	48
	手动工具
	斜嘴钳
	双色柄CR-NI材质６＂
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	49
	手动工具
	剥线钳
	６＂
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	50
	手动工具
	鲤鱼钳
	８＂
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	51
	手动工具
	一字螺丝刀
	耐压1000V CR-V材质电工150*￠5.5
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	52
	手动工具
	一字螺丝刀
	耐压1000V CR-V材质电工100*￠3
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	53
	手动工具
	十字螺丝刀
	耐压1000V CR-V材质电工150*￠5
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	54
	手动工具
	十字螺丝刀
	耐压1000V CR-V材质电工100*￠3
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	55
	手动工具
	电工刀
	中号
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	56
	手动工具
	手锤
	2Ｐ
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	57
	手动工具
	钢卷尺
	３ｍ
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	58
	手动工具
	钳套
	５组
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	59
	手动工具
	工具包
	13寸（315*170*180）1680D防水
	个
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	60
	手动工具
	电工皮带
	　
	条
	6
	史丹利   博士   世达

	61
	手动工具
	挂锁
	38mm
	把
	6
	史丹利   博士   世达

	62
	手动工具
	防爆手电筒
	LED灯型,(LED灯源，配置高性能锂离子充电电池，超亮时间大于2小时、高亮时间大于7小时、常亮时间大于90小时，筒身整体防水)
	把
	6
	史丹利   博士   世达

	63
	手动工具
	电铬铁
	35W（带焊锡丝、焊膏）
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	64
	手动工具
	双头呆扳手
	CR-V材质13件(6*7-30*32)
	套
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	65
	手动工具
	双头梅花扳手
	CR-V材质13件(6*7-30*32)
	套
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	66
	手动工具
	套筒扳手
	12.5mm系列公制32件
	套
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	67
	手动工具
	内六角扳手
	9件公制加长球头 S2钢材质（1.5-10）
	套
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	68
	手动工具
	活扳手
	套柄 CR-V材质 8"
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	69
	手动工具
	活扳手
	套柄 CR-V材质 12"
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	70
	手动工具
	活扳手
	套柄 CR-V材质 15"
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	71
	手动工具
	管钳
	CR-MO材质 12"
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	72
	手动工具
	克丝钳
	 双色柄CR-NI材质 8"
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	73
	手动工具
	尖嘴钳
	 双色柄CR-NI材质 6"
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	74
	手动工具
	挡圈钳
	孔用直嘴式 7“ CR-V材质
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	75
	手动工具
	挡圈钳
	孔用弯嘴式 7“ CR-V材质
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	76
	手动工具
	挡圈钳
	轴用直嘴式 7“ CR-V材质
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	77
	手动工具
	挡圈钳
	轴用弯嘴式 7“ CR-V材质
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋


	78
	手动工具
	十字螺丝刀
	S2钢材质 #1*4"
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	79
	手动工具
	十字螺丝刀
	S2钢材质 #2*8"
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	80
	手动工具
	一字螺丝刀
	6*4"   通芯可砸
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	81
	手动工具
	一字螺丝刀
	8*10"  通芯可砸
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	82
	手动工具
	钢卷尺
	3m（3M，尺壳为ABS材料、尺带为高级钢材，表面尼龙涂层）
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	83
	手动工具
	钢直尺
	500㎜ 厚度1.2mm
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	84
	刃具、量具及磨具
	游标卡尺 （1型）
	0-150㎜  分度值0.02
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	85
	刃具、量具及磨具
	外径千分尺
	0-25，精度0.01mm
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	86
	刃具、量具及磨具
	塞尺
	150A17
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	87
	刃具、量具及磨具
	螺纹规
	英制（18片）
	付
	59
	　

	88
	刃具、量具及磨具
	螺纹规
	公制（20片）
	付
	59
	　

	89
	手动工具
	手锤
	2P
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	90
	手动工具
	手锤
	4P
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	91
	手动工具
	钢锯弓
	ABS手柄
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	92
	手动工具
	铁皮剪子
	300 45#钢
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	93
	手动工具
	布剪子
	210mm
	把
	59
	　

	94
	手动工具
	三角刮刀
	8"
	把
	59
	　

	95
	手动工具
	平面刮刀
	18"
	把
	59
	　

	96
	刃具、量具及磨具
	板锉
	8"中齿
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	97
	刃具、量具及磨具
	板锉
	10"中齿
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	98
	刃具、量具及磨具
	扁锉
	10"中齿
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	99
	刃具、量具及磨具
	三角锉
	8"中齿
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	100
	刃具、量具及磨具
	半圆锉
	6"中齿
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	101
	刃具、量具及磨具
	扁铲
	8"
	把
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	102
	刃具、量具及磨具
	油石
	200*50*25
	块
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	103
	手动工具
	工具包
	17寸（415*210*210）1680D防水
	个
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	104
	手动工具
	挂锁
	38mm 
	把
	59
	　

	105
	手动工具
	撬杠
	￠25mm*1500mm（六棱）CR-V材质
	根
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	106
	手动工具
	撬杠
	￠19mm*914mm（六棱）CR-V材质
	根
	59
	史丹利、钢盾、天赋

	107
	刃具、量具及磨具
	游标卡尺（I型）
	0-150mm
	把
	15
	史丹利、钢盾、天赋

	108
	刃具、量具及磨具
	螺纹规
	英制（18片）
	把
	15
	史丹利、钢盾、天赋

	109
	刃具、量具及磨具
	螺纹规
	公制（20片）
	把
	15
	史丹利、钢盾、天赋

	110
	手动工具
	钢卷尺
	3m（3M，尺壳为ABS材料、尺带为高级钢材，表面尼龙涂层）
	把
	15
	史丹利、钢盾、天赋

	111
	手动工具
	塞尺
	150A17
	把
	15
	史丹利、钢盾、天赋

	112
	手动工具
	防爆手电筒
	LED灯型
	把
	15
	正辉，海洋王，华荣

	113
	手动工具
	工具包
	17寸（415*210*210）1680D防水
	件
	15
	史丹利、钢盾、天赋

	114
	测试仪器仪表
	手持式X射线光谱仪
	XL2-800 244x230x95.5mm
	台
	3
	Fixturlaser

	115
	测试仪器仪表
	激光对中仪
	测量距离：10m;探测器分辨率：0．001mm；操作温度范围：0－50℃；测量精度：0.3% ±0.007 mm；探头连续使用时间：17小时；显示器：5″ 彩色液晶触摸屏；传输形式：蓝牙
	台
	1
	Fixturlaser

	116
	刃具、量具及磨具
	划线平台
	长*宽=3000*2000 精度3级及以上，称重10T 平面，带支座，安装后平台工作面离地高度为800mm
	台
	1
	　

	117
	电动工具
	电动试压泵
	3DY-2000/22额定排出压力22MPa，流量2000L/H
	台
	2
	上海阳光、江城、恒利

	118
	电动工具
	磁座钻
	J3C－32 φ5-32mm 
	台
	2
	西湖、博大、牧田

	119
	电动工具
	立式砂轮机
	M3040 砂轮外径400 
	台
	1
	西湖、上海砂轮机、博大

	120
	电动工具
	移动式轴承加热器
	电压220V，适用范围：最小内径：20mm，最大外径：480mm，最大宽度：175mm，最大重量50kg
	台
	4
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	121
	电动工具
	移动式轴承加热器
	电压220V，适用范围：最小内径：15mm，最大外径：220mm，最大宽度：95mm，最大重量15kg
	台
	4
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	122
	电动工具
	电动切割机
	J1G-400，220V电源；额定输出功率2000W；额定转矩：6.7N.m
	台
	2
	博世、得伟、日立

	123
	电动工具
	坡口机
	J1P-GXZ-63H，功率：1100W；频率：50HZ；加工范围：Φ38、42、44.5、48、51、54、57、60、63
	台
	1
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	124
	电动工具
	坡口机
	J1P-GXZ-76，功率：1100W；频率：50HZ；加工范围：Φ65、70、73、76
	台
	2
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	125
	电动工具
	坡口机
	J1P-GXZ-95，功率：1100W；频率：50HZ；加工范围：Φ83、89、95
	台
	1
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	126
	电动工具
	弯管机
	SWG-2，管道Φ22-60mm
	台
	1
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	127
	焊接
	直流氩弧焊机
	WS-400，额定焊接电流400A(内带4米空冷焊枪一套；瓷嘴、钨针夹、导流件、长短尾帽一套)
	台
	10
	松下、时代、瑞凌

	128
	焊接
	电焊条烘干箱
	ZYHC-60电压220V，最高温度500°C ，带保温储仓，智控，60KG
	台
	1
	时代、松下、沪工

	129
	测试仪器仪表
	手持式超声波测厚仪
	测量厚度0.65-400mm；分辨率：0.1mm；测量周期：单点测量时4次/秒、扫描模式10次/秒；超声波速：1000-9999m/s
	台
	6
	　

	130
	焊接
	便携式氩弧焊机
	PNE20-200P
	台
	1
	松下、时代、瑞凌

	131
	电动工具
	磁力半自动割管机
	CG2-11
	台
	5
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	132
	焊接
	空冷氩弧焊枪
	WP17F,150A;（内带：筛网、Φ25钨级夹、4#瓷嘴、5#瓷嘴、WP-17过滤网导流件、WP-26过滤网导流件，长短风帽，跳板开关）
	套
	5
	松下、松勒、沪工

	133
	焊接
	气电一体氩弧焊枪
	WP-17F
	个
	25
	松下、松勒、沪工

	134
	焊接
	气电一体氩弧焊枪
	QQ-150A
	个
	25
	松下、松勒、沪工

	135
	焊接
	电流摇控盒
	带控制线50米
	根
	20
	松下、松勒、沪工

	136
	焊接
	氩气减压器
	ALT2-213，0-25Mpa
	个
	20
	松勒、邦克、安得利

	137
	焊接
	焊条保温桶
	5KG
	个
	20
	松勒、邦克、安得利

	138
	电动工具
	马刀电锯
	GSA1101E，行程225mm
	台
	1
	博世、得伟、日立

	139
	手动工具
	撬杠
	￠25mm*1500mm（六棱）CR-V材质
	根
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	140
	手动工具
	撬杠
	￠19mm*914mm（六棱）CR-V材质
	根
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	141
	电动工具
	水钻
	钻孔能力:Φ10mm-Φ130mm；空载转速:0-2000r/min；输入功率 :1600W；额定频率：50/60Hz；额定电压 ：110/220V
	台
	1
	博世、得伟、牧田

	142
	电动工具
	角磨机
	Φ100 
	台
	29
	博世、得伟、牧田

	143
	电动工具
	角磨机
	Φ150 
	台
	12
	博世、得伟、牧田

	144
	电动工具
	角磨机
	Φ125 
	台
	10
	博世、得伟、牧田

	145
	电动工具
	直磨机
	GGS-27 500W
	台
	29
	博世、得伟、牧田

	146
	手动工具
	滚轮小车
	NT－20，承载能力20T，触地滚轮数：7；重量：22KG
	台
	4
	　

	147
	电动工具
	手电钻
	 钻孔直径（钢）：1.5-13mm；可调速
	把
	6
	博世、得伟、牧田

	148
	电动工具
	手电钻
	 钻孔直径（钢）：3-16mm；可调速
	把
	6
	博世、得伟、牧田

	149
	手动工具
	纤维卷尺
	50m,玻璃纤维尺带，ABS外壳
	把
	3
	史丹利、钢盾、天赋

	150
	手动工具
	锤钻
	钻孔能力12-52mm，适用四坑电锤钻头
	台
	1
	博世、得伟、牧田

	151
	手动工具
	充电式手电
	BW7500B
	把
	12
	史丹利、钢盾、天赋

	152
	手动工具
	移动电源线盘
	50米/盘,电流16A（50米/盘,电流16A，电缆规格H05VV-F3G1.5，有过载保护，塑料盘）
	盘
	6
	　

	153
	测试仪器仪表
	便携式测温仪
	FLUK62 MAX红外激光测温仪
	台
	12
	　

	154
	测试仪器仪表
	便携式测振仪
	VICTOR 胜利仪器VC63
	台
	12
	　

	155
	刃具、量具及磨具
	游标卡尺
	300mm ；分度值0.02mm
	把
	9
	上量、哈量、成量

	156
	刃具、量具及磨具
	游标卡尺
	500mm；分度值0.02mm
	把
	3
	上量、哈量、成量

	157
	刃具、量具及磨具
	游标卡尺
	1000mm；分度值0.02mm
	把
	1
	上量、哈量、成量

	158
	刃具、量具及磨具
	深度游标卡尺
	量程500mm，精度0.02mm
	把
	4
	上量、哈量、成量

	159
	刃具、量具及磨具
	高度游标卡尺
	0-300mm，精度0.02mm
	把
	3
	上量、哈量、成量

	160
	刃具、量具及磨具
	外径千分尺
	每套规格（mm）为：0-25、25-50、50-75、75-100、100-125、125-150、150-175、175-200、200-225、225-250、250-275、275-300、300-400、400-500、500-600、600-700、700-800、800-900、900-1000；精度0.01mm
	套
	4
	上量、哈量、成量

	161
	刃具、量具及磨具
	内径千分尺
	量程25～250mm ；精度0.01mm
	套
	3
	上量、哈量、成量

	162
	刃具、量具及磨具
	内径千分尺
	量程25～600mm ；精度0.01mm
	套
	3
	上量、哈量、成量

	163
	刃具、量具及磨具
	内径千分尺
	大型1000mm
	　
	3
	上量、哈量、成量

	164
	刃具、量具及磨具
	百分表            （含万向表架）
	百分表规格：0～10mm；磁力表座活动半径大于300mm，吸附力大于1000N,可安装8mm轴颈带燕尾槽杠杆百分表，（液压磁力表座活动半径大于300mm，吸附力不小于800N）
	块
	15
	上量、哈量、成量

	165
	刃具、量具及磨具
	杠杆百分表（带万向燕尾槽表架）
	量程3mm ；分度值0.01mm；（量程3mm ；分度值0.01mm；液压磁力表座活动半径大于300mm，吸附力不小于800N,可安装8mm轴颈带燕尾槽杠杆百分表）
	副
	9
	上量、哈量、成量

	166
	刃具、量具及磨具
	千分表          （含万向表架）
	百分表规格：0～2mm；磁力表座活动半径大于300mm，吸附力大于1000N,可安装8mm轴颈带燕尾槽杠杆百分表，（百分表规格：0～2mm；液压磁力表座活动半径大于300mm，吸附力不小于800N）
	副
	9
	上量、哈量、成量

	167
	刃具、量具及磨具
	内径量表
	18～35、35～50、50～100、100～160、160～250、250～450mm
	套
	3
	上量、哈量、成量

	168
	刃具、量具及磨具
	水平仪
	条式，带纵向和横向气泡，带纵向和横向V形槽，全隔热结构，150分度值：0.02，长度：250mm
	套
	3
	上量、哈量、成量

	169
	刃具、量具及磨具
	水平仪
	框式200x200，三面带150°V形槽，一面平面，带纵向和横向气泡，全隔热结构，可从侧面观察气泡，150分度值：0.02
	套
	3
	上量、哈量、成量

	170
	刃具、量具及磨具
	塞尺
	长300mm，头部凸圆，塞尺材质为淬火弹簧钢，13片装
	把
	8
	上量、哈量、成量

	171
	刃具、量具及磨具
	塞尺
	长100mm，头部凸圆，塞尺材质为淬火弹簧钢，14片装
	把
	8
	上量、哈量、成量

	172
	手动工具
	钢丝钳
	 双色柄，CR-NI材质、300㎜ 12"
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	173
	手动工具
	圆嘴钳
	175㎜ 7"
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	174
	手动工具
	大力钳
	弧齿 220*50 
	把
	3
	史丹利、钢盾、天赋

	175
	手动工具
	管钳
	36〞，材质CR-MO
	把
	8
	史丹利、钢盾、天赋

	176
	手动工具
	管钳
	24〞，材质CR-MO
	把
	8
	史丹利、钢盾、天赋

	177
	手动工具
	精密弹簧内卡钳
	长度：7" 26直，25弯CRV材质
	把
	15
	史丹利、钢盾、天赋

	178
	手动工具
	精密弹簧外卡钳
	长度：7" 26直，25弯CRV材质
	把
	15
	史丹利、钢盾、天赋

	179
	手动工具
	带槽园螺母钩扳子
	12-14、16-20、25-28、30-32、35-38、40-42、、45-50、52-55、58-62、65-70、68-75、80-90、85-92、95-100、98-105、110-115、120-130、135-145、155-165、180-195、205-220、230-245、260-270、280-300、300-320、320-345、350-375、380-400、480-500
	套
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	180
	手动工具
	防爆梅花扳手    （公制）
	14-17、16-18、17-19、18-21、19-22、21-23、22-24、24-27、27-30、30-32
	套
	6
	中泊、桥防、渤海

	181
	手动工具
	防爆双头开口扳手
	14-17、16-18、17-19、18-21、19-22、21-23、22-24、24-27、27-30、30-32
	套
	6
	中泊、桥防、渤海

	182
	手动工具
	防爆活动扳手
	12〞
	套
	6
	中泊、桥防、渤海

	183
	手动工具
	防爆活动扳手
	15〞
	套
	6
	中泊、桥防、渤海

	184
	手动工具
	防爆活动扳手
	18〞
	把
	6
	中泊、桥防、渤海

	185
	手动工具
	紫铜棒
	粗30mm
	米
	20
	　

	186
	手动工具
	紫铜棒
	粗50mm
	米
	20
	　

	187
	手动工具
	活动扳手
	双色柄 CR-V材质 12〞
	把
	4
	史丹利、钢盾、天赋

	188
	手动工具
	活动扳手
	双色柄 CR-V材质 15〞
	把
	4
	史丹利、钢盾、天赋

	189
	手动工具
	活动扳手
	双色柄 CR-V材质 18〞
	把
	4
	史丹利、钢盾、天赋

	190
	手动工具
	球头内六角扳手   （公制）
	S2钢材质 1.5-10 9件套
	套
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	191
	手动工具
	内六角扳手      （公制）
	S2材质 12mm、14mm、17mm、19mm、22mm、24mm、27mm、30mm、32mm
	套
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	192
	手动工具
	重型套筒扳手
	19mm系列15件套公制组套（套筒：30,32,34,36,38,41,46,50,55,60，棘轮扳手 T型滑杆，万向接头，接杆 4寸，8寸） 
	套
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	193
	手动工具
	普通台虎钳
	钳口宽度：200mm
	台
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	194
	手动工具
	手动扭矩扳手
	12.5系列全钢制 40-200N.M  
	把
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	195
	手动工具
	手动扭矩扳手
	19系列全钢制 200-1000N.M  
	把
	3
	史丹利、钢盾、天赋

	196
	手动工具
	手动扭矩扳手
	19系列全钢制 300-1500N.M
	把
	3
	史丹利、钢盾、天赋

	197
	手动工具
	英制梅花打击扳手
	9件套1-3/16,1-1/4,1-3/8,1-7/16,1-1/2,1-5/8,1-3/4,1-13/16,2”
	套
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	198
	手动工具
	英制球头内六角扳手
	 S2材质1/16-3/8 12件套加长球头
	套
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	199
	手动工具
	1／2〞英制外12方套筒
	1／4--1-1／4"       25件套
	套
	6
	史丹利、钢盾、天赋

	200
	刃具、量具及磨具
	什锦锉
	10件
	套
	8
	史丹利、钢盾、天赋

	201
	手动工具
	钢号码
	字身高度4MM 每副10支 包括0～9
	套
	10
	　

	202
	手动工具
	钢字码
	字身高度4MM 每副27支 包括A～Z及&
	套
	10
	　

	203
	刃具、量具及磨具
	楔形塞尺
	150*15*17MM 1～15MM 15～30MM 30～45MM
	套
	8
	　

	204
	手动工具
	丝锥板牙
	32件套公制高速钢（7件套头锥M3-M12;7件套二锥M3-M12；7件套尾椎锥M3-M12，7件套板牙M3-M12）,丝锥绞手1/2"一个，板牙绞手1"一个；一字螺丝刀3*75mm一把，螺纹规一个
	套
	8
	史丹利、钢盾、天赋

	205
	手动工具
	麻花钻
	25件套公制直柄镀钛高速钢，1-13mm
	套
	8
	史丹利、钢盾、天赋

	206
	手动工具
	硅胶枪
	9"
	个
	8
	史丹利、钢盾、天赋

	207
	手动工具
	木柄安装锤
	锤头采用聚氨酯材料，直径35mm；胡桃木柄，长度320mm
	个
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	208
	刃具、量具及磨具
	激光测距仪
	测量范围0.05-80m；测量准确性±1.5mm
	台
	12
	博世、胜利、得伟

	209
	刃具、量具及磨具
	合像水平仪
	刻度盘分划值：0.01mm/m；最大测量范围正负：5mm/m；示值误差： 正负1mm/m范围内 正负0.01mm/m；工作面平面性偏差：0.003mm；水准器格值：0.1mm/m
	台
	7
	博世、胜利、得伟

	210
	手动工具
	V型铁
	长*宽*高：75*150*130
	个
	8
	　

	211
	手动工具
	V型铁
	长*宽*高：90*200*170
	个
	8
	　

	212
	手动工具
	冲击螺丝刀组套
	18件套，冲击手柄1件；8mm系列旋具接头1件；8mm系列70mm长旋转具头8mm,10mm,PH2,PH3各1件；8mm系列30mm长旋转具头5.5mm,6.5mm,8mm,10mm,12mm,PH1,PH2,PH3,PH4,H5,H6,H8,H10各1件；冲击手柄采用优质合金钢，整体锻造加工；配置S2合金材质旋具头，表面镀镍处理
	个
	8
	史丹利、钢盾、天赋

	213
	刃具、量具及磨具
	通流间隙测量尺
	测量范围0-10mm， 5-15mm， 10-20mm，20-30mm，30-40mm
；,分辨率0.01mm，精度0.03mm,工作温度0-40℃
	套
	8
	上量、哈量、成量

	214
	手动工具
	销钉取出器
	手动拔销器组套；连接件:M4-M5-M6-M8-M10-M12-M16-M20-M-24
	套
	8
	　

	215
	焊接
	焊工工具包
	大号
	个
	20
	　

	216
	刃具、量具及磨具
	合金旋转锉
	L0616M06
，直径6mm，锥形
	盒
	2
	　

	217
	焊接
	软皮电焊面罩
	可翻盖，防火花，双层镜片，镜片防紫外线，防弧光辐射，材质：牛皮
	个
	20
	　

	218
	焊接
	氩气带
	　
	米
	2000
	　

	219
	手动工具
	伸缩检测镜
	可伸缩，镜片可折叠，最大伸长量不小于700mm，附带2个检测镜，检测镜带LED灯，镜面钢制
	个
	26
	史丹利、钢盾、天赋

	220
	手动工具
	卷尺
	5米（5M，尺壳为ABS材料、尺带为高级钢材，表面尼龙涂层）
	个
	20
	史丹利、钢盾、天赋

	221
	刃具、量具及磨具
	直角尺
	300*200mm；精度6μm
	个
	20
	上量、哈量、成量

	222
	刃具、量具及磨具
	直角尺
	300*500mm；精度6μm
	个
	20
	上量、哈量、成量


B包：工具采购

	序号
	类别
	物资名称 
	规格型号（规格型号、标准、材质）
	单位
	总数量
	推荐品牌

	
	
	
	
	
	
	

	1
	气动液压工具
	空压机
	排气量0.6m³/min，压力0.8MPa；转速950r/min
	台
	1
	捷豹、开山、神钢

	2
	气动液压工具
	空压机
	排气量2.0m³/min，压力0.8MPa；转速 770r/min    
	台
	1
	捷豹、开山、神钢

	3
	气动液压工具
	液压移动搬运车
	2T
	辆
	2
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	4
	气动液压工具
	液压移动搬运车
	5T
	辆
	2
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	5
	气动液压工具
	气动扳手
	方头尺寸25.4mm，扭矩1260N.m，可拆卸螺栓规格（六角对边尺寸）：30、32、34、36、38、41
	套
	2
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	6
	气动液压工具
	气动扳手
	方头尺寸31.75mm，扭矩2500N.m，可拆卸螺栓规格（六角对边尺寸）：46、50、55
	套
	2
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	7
	气动液压工具
	液压扳手
	扭矩范围：1035-10350Nm；方驱：1-1/2" 螺栓能力：M30-64；L=216mm 重量：9.5kg 适用螺栓M42-64
	套
	1
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	8
	气动液压工具
	液压扳手
	扭矩范围：2666-26664Nm；方驱：2-1/2" 螺栓能力：M42-90；L=299mm 重量：25kg 适用螺栓M56-80
	套
	1
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	9
	气动液压工具
	分体式法兰分离器
	工作能力：14T；分离范围：6-81mm
重量：6.5kg法兰分离器工作能力14吨，尖端厚度6mm，最大分距81mm，
	套
	1
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	10
	气动液压工具
	液压螺母破切器
	工作能力：20T；破切范围：32-41mm；重量：4.4kg 
	套
	4
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	11
	气动液压工具
	分体式液压拉马
	拉拔能力：15T；拉拔最大深度大于300mm
拉拔最大外径大于400mm，三爪两爪组合分体式
	台
	2
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	12
	气动液压工具
	分体式液压拉马
	拉拔能力：50T；拉拔最大深度大于600mm；拉拔最大外径大于800mm，三爪两爪组合分体式
	台
	1
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	13
	气动液压工具
	分体式液压拉马
	拉拔能力：100T；拉拔最大深度大于150mm
拉拔最大外径大于900mm，三爪两爪组合分体式,重量38kg
	台
	1
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	14
	气动液压工具
	手动三爪拉马  
	拉拔能力：20T；拉拔深度：205mm；拉拔外径：250mm 600*150，三爪两爪组合分体式
	台
	2
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	15
	气动液压工具
	手动三抓拉马    
	拉拔能力：30T；拉拔深度：205mm；拉拔外径：320mm400*150，三爪两爪组合分体式
	台
	2
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	16
	起重工具
	液压千斤顶
	10T，每套都必须包含泵、胶管、压力表、压力表座承载能力：10T；行程：38mm ；高度：88mm；外径：69mm；重量：4.1kg
	套
	8
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	17
	起重工具
	液压千斤顶
	20T，每套都必须包含泵、胶管、压力表、压力表座承载能力：20T；行程：45mm ；高度：98mm；外径：92mm；重量：4.9kg
	套
	8
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	18
	起重工具
	液压千斤顶
	32T，每套都必须包含泵、胶管、压力表、压力表座 承载能力：30T；行程：62mm ；高度：117mm；外径：101mm；重量：6.8kg
	套
	8
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	19
	起重工具
	液压千斤顶
	50T，双作用油缸，每套都必须包含泵、胶管、压力表、压力表座承载能力：60T；行程：89mm ；高度：247mm；外径：159mm；重量：27.8kg
	套
	4
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	20
	起重工具
	液压千斤顶
	100T，双作用油缸，每套都必须包含泵、胶管、压力表、压力表座承载能力：100T；行程：76mm ；高度：254mm；外径：212mm；重量：60.7kg 
	套
	4
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	21
	气动液压工具
	超高压泵站
	BZ70-1-卸4-50L用于筒式缸体压缩机立式抽缸使用，含4台200T千斤顶，2根6米油管（带接头），2根9米油管（带接头）
	套
	1
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	22
	起重工具
	超薄千斤顶
	承载能力：10T；超薄型多级液压缸，行程：不小于23mm ；高度小于50mm；重量小于1.5kg 
	套
	6
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	23
	起重工具
	超薄千斤顶
	承载能力：20T；超薄型多级液压缸，行程：大于25mm ；高度小于55mm；重量小于2.5kg 
	套
	6
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	24
	起重工具
	超薄千斤顶
	 承载能力：30T；超薄型多级液压缸；行程大于50mm ；高度小于65mm；重量小于5kg  
	套
	6
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	25
	起重工具
	超薄千斤顶
	承载能力：50T；超薄型多级液压缸；行程：大于60mm ；高度小于70mm；重量小于8kg 
	套
	2
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	26
	起重工具
	超薄千斤顶
	承载能力：100T；超薄型多级液压缸；行程大于70mm ；高度小于90mm；重量小于18kg 
	套
	2
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	27
	起重工具
	螺旋千斤顶
	5T
	台
	4
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	28
	起重工具
	螺旋千斤顶
	10T
	台
	8
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	29
	起重工具
	螺旋千斤顶
	20T
	台
	8
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	30
	起重工具
	螺旋千斤顶
	32T
	台
	8
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	31
	起重工具
	螺旋千斤顶
	50T
	个
	4
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	32
	起重工具
	螺旋千斤顶
	100T
	个
	4
	哈恩库博、霍夫曼、塔夫、德尔斯

	33
	起重工具
	圆形吊带
	1t，工作长度2m
	条
	20
	美国耶鲁、优尼泰克斯、史班特

	34
	起重工具
	圆形吊带
	2t，工作长度2m
	条
	8
	美国耶鲁、优尼泰克斯、史班特

	35
	起重工具
	圆形吊带
	3t，工作长度3m
	条
	8
	美国耶鲁、优尼泰克斯、史班特

	36
	起重工具
	圆形吊带
	5t，工作长度3m
	条
	8
	美国耶鲁、优尼泰克斯、史班特

	37
	起重工具
	圆形吊带
	10t，工作长度5m
	条
	4
	美国耶鲁、优尼泰克斯、史班特

	38
	起重工具
	手拉葫芦
	2t*3m
	台
	12
	飞鸽、钢盾、双鸽

	39
	起重工具
	手拉葫芦
	3t*3m
	台
	12
	飞鸽、钢盾、双鸽

	40
	起重工具
	手拉葫芦
	5t*3m
	台
	12
	飞鸽、钢盾、双鸽

	41
	起重工具
	手拉葫芦
	10t*6m
	台
	8
	飞鸽、钢盾、双鸽

	42
	起重工具
	手拉葫芦
	20t*6m
	台
	4
	飞鸽、钢盾、双鸽

	43
	起重工具
	D型卸扣
	负载：2T；重量小于0.3kg；开口大于20mm
	个
	12
	美国耶鲁、优尼泰克斯、史班特

	44
	起重工具
	D型卸扣
	负载：6.5T；重量小于1.6kg；开口大于35mm
	个
	12
	美国耶鲁、优尼泰克斯、史班特

	45
	起重工具
	D型卸扣
	负载：10T；重量小于3.5kg；开口大于45mm
	个
	12
	美国耶鲁、优尼泰克斯、史班特

	46
	起重工具
	D型卸扣
	负载：25T；重量小于13kg；开口大于70mm
	个
	12
	美国耶鲁、优尼泰克斯、史班特

	47
	起重工具
	D型卸扣
	负载：35T；重量小于20kg；开口大于80mm
	个
	8
	美国耶鲁、优尼泰克斯、史班特

	48
	起重工具
	D型卸扣
	负载：55T；重量小于35kg；开口大于100mm
	个
	8
	美国耶鲁、优尼泰克斯、史班特

	49
	起重工具
	单滑轮
	1T
	个
	4
	摩登、顶固、步步通

	50
	起重工具
	单滑轮
	2T
	个
	4
	摩登、顶固、步步通

	51
	起重工具
	单滑轮
	3T
	个
	4
	摩登、顶固、步步通

	52
	起重工具
	滑轮组
	2T2*2
	个
	4
	摩登、顶固、步步通

	53
	起重工具
	滑轮组
	3T2*2
	个
	4
	摩登、顶固、步步通
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