2018年固定资产设备采购技术要求
	2018年固定资产申请明细表

	序号
	设备名称
	单位
	型号
	数 量
	备注

	1
	空调
	台
	KFR-120
	119
	

	2
	空调
	台
	KFR-72
	7
	


一、空调
第一节供货范围、技术规格、参数与要求
1、供货范围：
（1）5P柜机共计119台，具体地点：肃北安全体验馆4台。线路检测工队三楼2台，机车综合工队二楼监测分析室1台、学习室1台，网管中心站场通信作业组1台，肃北工务会议室1台，灵寿弱碱水厂1台、定西弱碱水厂1台、安国弱碱水厂1台、河间弱碱水厂1台、沧西弱碱水厂1台、黄骅南弱碱水厂1台、黄骅港弱碱水厂1台、北港弱碱水厂1台、神港弱碱水厂1台。黄骅港食堂3台。肃北机关食堂1台、供电食堂餐厅1台。定西站区供电会议室1台、站区三楼学习室1台、站区二楼会议室1台、站区二楼图书室1台、站区三楼党员活动室1台、定西供电控制室1台。定西食堂餐厅2台、售饭间1台、定西供电高压室1台、定西车站行车室1台；黄骅港站区车站岗点3台。机车综合工队监测分析室1台。灵寿通信练兵室1台。行唐工务楼113办公室1台。灵寿供电轨道车库1台，行唐分区所高压室1台；蠡县分区所1台，河间分区所新增高压室1台，黄骅南变电所新增27.5KV高压室2台，李天木分区所1台，黄骅港新增10KV高压室2台，黄骅港27.5KV高压室2台。肃宁北老信号楼机械室2台，新信号楼6台，微机房电源室4台，机辆院内机械室2台，谭家庄机械室2台。黄骅南信号机械室6台，微机房2台，电源室2台，段庄机械室4台，集中监测室1台。沧州西电务工队沧西信号机械室2台、杜生信号机械室2台、李天木信号机械室2台、黎民居信号机械室2台。黄骅东通信机械室1台、羊三木通信机械室1台、窦庄子通信机械室1台、郭庄子通信机械室1台、北港农场通信机械室1台、大港水库通信机械室1台、神港通信机械室1台。定州东信号机械室2台、新曲信号机械室1台、定州西信号机械室2台。黄骅港作业2组联机室3台、港前信号机房4台、港里信号机房3台。河间电务工队河间信号机械室2台、行别营信号机械室2台、太师庄站信号机械室2台。

    （2）3P柜机共计7台，具体地点：肃北安全体验馆3台，机车综合工队一楼学习室1台，神港站综合楼设备间1台。 北港农场站区综合楼通信机房1台。 肃宁北站电务楼三楼通信机房1台。

    2、技术规格、参数与要求：
（1）空调类型: 立柜式空调KFR-120
机     型：KFR-120LW/(12568S)NhAc-3
冷暖类型:    冷暖电辅
变频/定频:   定频
房间类型:    客厅专享
能效比：
3.05
能效等级：
3级
适用面积(m2)：
55-85
额定制冷量(W)：
12000
额定制热量(W)：
12500
额定制冷功率(W)：
3930
额定制热功率(W)：
3800
电辅热(W)：
3500
内机质量(kg)：
59
外机质量(kg)：
103
内机噪音dB(A)(低档-高档)：
44-50
外机噪音dB(A)：
≤60
循环风量(m3/h)：
1750
电源规格(PH-V-Hz)：
3-380-50
内机尺寸(宽*高*深)(mm)：
581*1870*395
外机尺寸(宽*高*深)(mm)：
1032*1250*412
售后服务：全国联保，享受三包服务，质保整机及主要零部件均保修6年
（2）空调类型：立柜式空调
产品型号：
KFR-72LW/(72591S)NhAa-3
变频/定频：
定频
能效比：
3.19
能效等级：
3级
冷暖类型：
冷暖
适用面积(m2)：
32－50
额定制冷量(W)：
7310
额定制热量(W)：
8110
额定制冷功率(W)：
2288
额定制热功率(W)：
2420
电辅热(W)：
1800
内机质量(kg)：
39
外机质量(kg)：
67
内机噪音dB(A)(低档-高档)：
36－41.5
外机噪音dB(A)：
≤56
循环风量(m3/h)：
1210
电源规格(PH-V-Hz)：
3-380-50
内机尺寸(宽*高*深)(mm)：
500*1750*335
外机尺寸(宽*高*深)(mm)：
980*790*427
售后服务：全国联保，享受三包服务，质保整机及主要零部件均保修6年
第二节  备件及工具
投标费用包含设备安装的标配管线、摇控器。室外机支架要求为防锈金属材质，厚度>2.5毫米。
第三节  设计联络会及配套责任
无
第四节技术资料和图纸
提供设备使用说明书及保修卡
第五节技术服务、培训
无
第六节安装、检验、调试、试运行和验收
安装过程需拆旧机75台，并将旧机整齐放置到本站内站区指定的位置。
拆旧、安装、检验、调试由出卖人负责，买受人经试运行15天后，无故障或质量问题，由保障服务部、设备使用单位、出卖人进行三方验收。 
第七节质量保证
符合国家空调质量标准
第八节售后支持
保修期内或保修期外如设备出现故障，在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。产品保修期为整机6年，在保修期内出卖人将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，买受人只负责支付零部件的成本费,不支付人工及其它费用。
第九节标准
无
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