附件：招标货物一览表
	序号
	名称
	规格
	品牌（或生产厂家）
	单位
	数量
	专业
	要求到现场时间

	1
	扁嘴钳
	150mm
	伍尔特
	巴可BACO
	世达
	把
	10
	电气二次
	2018/11/1

	2
	便携式波形记录分析仪
	WFLC-VI
	日立
	FLUKE
	Keysight
	台
	1
	电气二次
	2019/6/1

	3
	便携式强光防爆工作灯
	充电式
	海洋王同等以上
	个
	2
	电气二次
	2019/6/1

	4
	便携式示波器
	F190-204
	FLUKE
	SANWA
	得益
	台
	1
	电气二次
	2019/6/1

	5
	便携式直流接地测试仪
	0～50mA，0～100mA
	广州拓威讯
	广州天顺
	广州奥特迅
	个
	1
	电气二次
	2019/6/1

	6
	剥线钳
	世达0.5-4
	世达
	伍尔特
	巴克
BACO
	把
	10
	电气二次
	2018/11/1

	7
	单相调压器
	2KVA，220V
	
	
	
	个
	1
	电气二次
	2019/6/1

	8
	电缆标牌打印机，配供电缆标牌400个
	C450P
	NTC
	BROTHER
	MAX
	台
	2
	电气专业
	2019/6/1

	9
	电气试验专用测试线
	直径2.5平方毫米 3米长
	
	
	
	包
	2
	电气二次
	2018/11/1

	10
	电源线轴
	三相/单相
	
	
	
	个
	10
	电气二次
	2019/6/1

	11
	电源线轴
	单相
	
	
	
	个
	5
	电气二次
	2019/6/1

	12
	防静电手环
	3m
	
	
	
	个
	10
	电气二次
	2018/11/1

	13
	防静电毯
	1平米
	
	
	
	个
	2
	电气二次
	2018/11/1

	14
	钢卷尺
	5m制动
	世达
	华丰巨箭
	万克宝
	个
	10
	电气二次
	2019/6/1

	15
	钢丝钳
	6英寸
	世达
	华丰巨箭
	万克宝
	把
	10
	电气二次
	2018/11/1

	16
	活扳手
	6"、8"、10"、12"
	世达
	史丹利
	宝工
	套
	10
	电气二次
	2018/11/1

	17
	交流采样变送器校验装置
	DK-34B1
	深圳/科陆
	南京丹迪克
	深圳西武电气
	台
	1
	电气二次
	2019/6/1

	18
	绝缘梯
	1.5m
	河北金能
	成都宝源
	上海伸仕
	个
	2
	电气二次
	2019/6/1

	19
	开孔机
	220V，输入功率：1200W
空载转速：3500r/min
	世达
	华丰巨箭
	万克宝
	个
	1
	电气二次
	2019/6/1

	20
	拉梯
	4m
	河北金能
	成都宝源
	上海伸仕
	个
	1
	电气二次
	2019/6/1

	21
	裸线钳
	1.5-10 mm
	世达
	华丰巨箭
	万克宝
	把
	10
	电气二次
	2018/11/1

	22
	脉冲、频率发生器
	0~7000Hz
	
	
	
	个
	1
	电气二次
	2019/6/1

	23
	毛刷
	3－5寸
	
	
	
	把
	20
	电气二次
	2018/11/1

	24
	梅花扳手
	小号
	世达
	华丰巨箭
	万克宝
	套
	2
	电气二次
	2019/6/1

	25
	镊子
	小号
	
	
	
	把
	10
	电气二次
	2018/11/1

	26
	皮带
	电工专用
	
	
	
	个
	6
	电气二次
	2019/6/1

	27
	钳形电流表
	LH41A 
	FLUKE
	FLUKE 同等
	FLUKE 同等
	个
	1
	电气二次
	2018/11/1

	28
	钳形电流表
	302+
	FLUKE
	FLUKE 同等
	FLUKE 同等
	个
	1
	电气二次
	2018/11/1

	29
	撬棒
	50cm，80cm各一
	
	
	
	个
	2
	电气二次
	2019/6/1

	30
	曲线锯
	220V，输入功率：2000W
空载转速：3500r/min
切片直径：355mm
切片中心孔直径：25.4mm
	世达
	华丰巨箭
	万克宝
	个
	2
	电气二次
	2019/6/1

	31
	三相调压器
	5KVA，380V
	深圳/正泰
	青岛莱特
	广州奥特迅
	个
	1
	电气二次
	2019/6/1

	32
	十字改锥
	套装(带充消磁器 3*100 3*150 4*100 4*150 5*100 5*150 6*100 6*150各一把)
	菲尼克斯
	凯尼派克
	哈恩库伯
	套
	45
	电气二次
	2018/11/1

	33
	数字绝缘电阻测试仪
	SY2671F
	Fluke
	FLUKE同等
	FLUKE同等
	台
	1
	电气二次
	2019/6/1

	34
	双头呆扳手
	12英寸
	世达
	华丰巨箭
	万克宝
	套
	2
	电气二次
	2019/6/1

	35
	套筒扳手
	422*275*119
	世达
	华丰巨箭
	万克宝
	套
	2
	电气二次
	2019/6/1

	36
	斜口钳
	5英寸
	伍尔特
	巴可BACO
	世达
	把
	10
	电气二次
	2018/11/1

	37
	谐波测试仪
	OR300
	YOKOGAWA
	华电科仪
	保定三伊方长
	个
	1
	电气二次
	2018/11/1

	38
	信号发生器
	4－20mA
	FLUKE
	FLUKE同等
	FLUKE同等
	个
	2
	电气二次
	2019/6/1

	39
	压线钳
	190mm
	世达
	华丰巨箭
	万克宝
	把
	10
	电气二次
	2018/11/1

	40
	验电笔
	220VAC
	世达
	华丰巨箭
	万克宝
	个
	10
	电气二次
	2018/11/1

	41
	一字改锥
	套装(带充消磁器 3*100 3*150 4*100 4*150 5*100 5*150 6*100 6*150各一把
	菲尼克斯
	凯尼派克
	哈恩库伯
	套
	19
	电气二次
	2018/11/1

	42
	一字改锥
	094-0.5*3*75
	菲尼克斯
	凯尼派克
	哈恩库伯
	把
	20
	电气二次
	2018/11/1

	43
	移动试验台
	100*60*80 cm，FL-960，带4个刹车轮
	百塔Beta
	蓝带
	伍尔特
	台
	2
	电气二次
	2019/6/1

	44
	兆欧表
	ZC-7  500V
	上海六表
	胜利
	福禄克
	个
	1
	电气二次
	2018/11/1

	45
	兆欧表
	ZC-7 1000V
	上海六表
	胜利
	福禄克
	个
	1
	电气二次
	2018/11/1

	46
	直流毫安表（钳形）
	1.51-600mA，0.5级
	FLUKE
	FLUKE同等
	FLUKE同等
	个
	2
	电气二次
	2018/11/1

	47
	直流稳压电源
	0－24V，0－5A
	奥特迅
	广州拓威讯
	广州天顺
	个
	2
	电气二次
	2019/6/1

	48
	自动绝缘表
	 3005A   0－1000V
	日立
	胜利
	FLUKE
	个
	1
	电气二次
	2018/11/1

	49
	自动绝缘表
	 3005A   0－500V
	日立
	胜利
	FLUKE
	个
	1
	电气二次
	2018/11/1

	50
	220V蓄电池组充放电仪
	CKHF/H-220V，放电电流0~250A可调，河北创科
	河北创科
	武汉金诚鹏
	武汉智能星
	套
	1
	电气二次
	2018/11/1

	51
	110V蓄电池组充放电仪
	CKHF/H-110V，放电电流0~100A可调，河北创科
	河北创科
	武汉金诚鹏
	武汉智能星
	套
	1
	电气二次
	2018/11/1

	52
	48V蓄电池组充放电仪
	CKHF/H-48V，放电电流0~100A可调，河北创科
	河北创科
	武汉金诚鹏
	武汉智能星
	套
	1
	电气二次
	2018/11/1

	53
	裁纸刀
	大号美工刀
	得力
	晨光
	齐心
	只
	6
	电气一次
	2018/11/1

	54
	电工刀
	03109
	世达
	史丹利
	德国K牌
	只
	6
	电气一次
	2018/11/1

	55
	剥线钳
	剥线钳08973A
	K牌
	世达
	史丹利
	只
	6
	电气一次
	2018/11/1

	56
	克丝钳
	8英寸
	世达
	史丹利
	德国K牌
	只
	6
	电气一次
	2018/11/1

	57
	激光测距仪
	50m量程
	博世
	福禄克FLUKE
	APRESYS
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	58
	力矩扳手套装
	96312
	世达
	史丹利
	德国K牌
	套
	2
	电气一次
	2018/11/1

	59
	便携式直流电阻测试仪
	型号KRI9311 
	保定金源
	
	
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	60
	电动风葫芦
	电动吹风机Q1F-FF-32
	博世
	东成
	史丹利
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	61
	随身接地短路线
	16方4*1米线  带4只接地线钳、接地夹。
	石家庄电力工具
	嘉泰
	华泰
	个
	3
	电气一次
	2018/11/1

	62
	百分表
	2046S（0-10mm) 
	桂林量具刃具有限责任公司
	世达
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	63
	磁性表座
	WCZ-6B  
	哈尔滨量具刀具厂
	世达
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	64
	磁性表座
	WCZ-6A  
	哈尔滨量具刀具厂
	世达
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	65
	电子数显卡尺
	0-150 金属三按键  
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	2
	电气一次
	2018/11/1

	66
	电子显示卡尺
	量程:300mm精度:0.01 
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	2
	电气一次
	2018/11/1

	67
	电子显示深度尺
	量程:300mm精度:0.01 
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	68
	电子显示深度尺
	量程:200mm精度:0.01 
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	69
	防震百分表
	0-5mm 分度：0.01mm 
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	70
	宽座直角尺
	200mm 
	河北沧州
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	71
	框式水平仪
	SK-200 
	上海博测水平仪厂
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	72
	内径千分尺
	50-600mm  
	 LINKS/哈量
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	73
	内径千分尺
	25-50mm 
	上海恒量量具有限公司
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	74
	外径千分尺
	0-25mm 
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈量
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	75
	外径千分尺
	25-50mm 
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈量
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	76
	外径千分尺
	100-125mm 
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈量
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	77
	外径千分尺
	125-150mm 
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈量
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	78
	外径千分尺
	150-175mm 
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈量
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	79
	外径千分尺
	175-200mm 
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈量
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	80
	外径千分尺
	50-75mm 
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈量
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	81
	钢板尺
	500mm 
	世达
	哈量
	广陆
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	82
	钢角尺
	200mm 
	世达牌
	哈量
	广陆
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	83
	钢直尺
	91404(1m) 
	世达牌
	哈量
	广陆
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	84
	盘尺
	50m  91363  
	世达
	哈量
	广陆
	个
	1
	电气一次
	2018/11/1

	85
	绕线轮
	YZW 3 X 4 mm2，380V，插座防水 100m 
	公牛
	野狼
	清风
	个
	4
	电气一次
	2018/11/1

	86
	万用表
	289c
	FLUKE
	尤利德
	得益
	个
	3
	电气一次
	2018/11/1

	87
	有载开关特性测试仪
	JYK-I
	保定金源
	陕西莱盛
	武汉国电西高
	套
	1
	电气一次
	2018/11/1

	88
	绝缘油介电强度测试仪
	GDOT-6A-80kV 六杯型绝缘油介电强度测试仪
	陕西莱盛
	国电西高
	保定金源
	套
	1
	电气一次
	2018/11/1

	89
	绝缘油介质损耗测试仪
	GD6100C 精密油介损自动测试仪
	国电西高
	陕西莱盛
	保定金源
	套
	1
	电气一次
	2018/11/1

	90
	无线高低压核相仪
	型号：KT6900 
	
	
	
	套
	1
	电气一次
	2018/11/1

	91
	二级串联工频耐压装置
	YD-10KVA/100KV(0.1A)
	陕西莱盛
	国电西高
	保定金源
	套
	1
	电气一次
	2018/11/1

	92
	交、直流耐压试验装置（包含交流耐压控制台、试验变压器）
	型号：3kVA/50kV，操作箱：GYD-30kVA，电压0～30kV，额定容量：30kVA，输入电压：220V，输出电压： 0～250V；试验变压器：1、 YDBJ-3kVA/50kV，输出电压：AC：50kV，额定容量：3kVA，输入电压： 220V，输入电流：12A；输出电流：60mA
	陕西莱盛
	国电西高
	保定金源
	套
	1
	电气一次
	2018/11/1

	93
	柴油发电机
	日本产柴油机配10kW欧美进口发电机
	日本雅马哈
	日本东洋
	日本久保田
	套
	1
	电气一次
	2018/11/1

	94
	尖嘴钳
	150 mm
	
	
	
	只
	16
	电气专业
	2018/11/1

	95
	皮五联
	牛皮电工皮五联
	
	
	
	只
	16
	电气专业
	2018/11/1

	96
	电动吹风机
	功率600W、空载转速0-16000rpm，风量3.5m³/分钟、电源线3m。保证动力输出，风速调节控制，满足多种应用 ，吹吸双功能合一，多样除尘方式。
	
	
	
	台
	8
	各专业
	2018/11/1

	97
	对讲机
	包含89个主机、120个原装锂电池和89个原装锂电充电器，89个天线，89个背夹。
	建伍
	摩托罗拉
	海能达
	台
	89
	各专业
	2018/11/1

	98
	棘轮扳手套装
	46件套
	世达
	史丹利
	伍尔特
	套
	10
	热控
	2018/11/1

	99
	巡检包
	200x150x80mm
	世达
	史丹利
	伍尔特
	个
	49
	热控
	2018/11/1

	100
	标签打印机
	电脑连接、自动剪切、色带宽度3.5/6/9/12/18/24mm，含上述规格色带各10盒
	Canon
	brother
	EPSON
	台
	2
	热控电气
	2018/11/1

	101
	红外线测温枪
	测温范围-30至650℃，精度读数±1℃或±1%，响应时间≤300ms，显示屏分辨率0.1℃，防护等级IP54
	FLUKE
	KEITHLEY
	TESTO
	把
	45
	运行
	2018/11/1

	102
	电源插板
	十孔位，3米
	公牛
	公牛同等
	公牛同等
	个
	26
	热控
	2018/11/1

	103
	工具包
	工具包.440*320*110mm.8PK-2002ES.
	世达
	史丹利
	伍尔特
	个
	42
	热控
	2018/11/1

	104
	活扳手
	包含6"、8"、10"、12"、15"、18"、24"，铬钒合金钢，开口有刻度指示
	世达
	史丹利
	伍尔特
	套
	8
	热控
	2018/11/1

	105
	铝合金人字梯
	1.5m
	
	
	
	个
	4
	热控
	2019/6/1

	106
	内六角
	3、4、5、6、8、10、12、14、17、19、22mm
	世达
	史丹利
	伍尔特
	套
	12
	热控
	2019/6/1

	107
	钳形电流表
	376
	FLUKE
	FLUKE同等
	FLUKE同等
	个
	7
	运行电一
	#########

	108
	氢气检漏仪
	见技术要求
	霍尼韦尔
	美国华瑞
	BW
	台
	2
	各专业
	2019/6/1

	109
	热风枪
	230V 1500W, 有温度调节，有风速调节，有过热保护
	
	
	
	个
	7
	热控
	2018/11/1

	110
	手动钢锯
	铝合金方管锯弓，12寸
	世达
	史丹利
	伍尔特
	个
	5
	热控
	2019/6/1

	111
	吸尘器
	FC8471/81
	
	
	
	台
	6
	热控
	2019/6/1

	112
	游标卡尺
	防水数显，测量范围0--200mm，精度0.01mm
	
	
	
	个
	23
	各专业
	2018/11/1

	113
	静音推车
	ABS树脂；静音；车板外形:910(L)*600(W)mm；车板高度:220mm；扶手高度:890mm；脚轮直径:130mm；自重:16kg；最大载重:300kg
	
	
	
	个
	14
	热控
	#########

	114
	万用表
	177
	FLUKE
	FLUKE同等
	FLUKE同等
	个
	41
	热控
	2018/11/1

	115
	测振仪
	VM-63C
	RION
	KEITHLEY
	FLUKE
	只
	20
	各专业
	2018/11/1

	116
	楔形塞尺
	数显，测量范围1-15mm×0.1 
	
	
	
	个
	2
	汽机电一
	2018/11/1

	117
	楔形塞尺
	数显，测量范围15-30 mm *0.1  
	
	
	
	个
	2
	汽机电一
	2018/11/1

	118
	楔形塞尺
	数显，测量范围30-45 mm *0.1  
	
	
	
	个
	2
	汽机电一
	2018/11/1

	119
	电吹风
	噪音测量范围：30~130dB，风速测量范围：0.3m/s~45m/s
	
	
	
	台
	4
	化学运行
	2018/11/1

	120
	放大镜
	130mm
	
	
	
	个
	2
	化学运行
	2018/11/1

	121
	急救箱
	材质：铝盒金+中纤，大小：16英寸
	
	
	
	个
	2
	化学运行
	2018/11/1

	122
	探照灯
	额定电压12V，防爆，防护等级IP68照明时间4~20小时
	海洋王或同等以上品牌

	把
	2
	化学运行
	2018/11/1

	123
	温湿度表（数字显示）
	LED显示屏，可以显示时间、日期、温度范围-30`70℃、湿度，温度精度±1℃，湿度±5%
	
	
	
	只
	30
	化学运行
	2018/11/1

	124
	五金工具套装
	W1150
	
	
	
	套
	1
	化学运行
	2018/11/1

	125
	圆形磁铁
	圆磁铁120*60*20
	
	
	
	块
	2
	化学运行
	2018/11/1

	126
	百分表
	0-50mm
	
	
	
	个
	9
	机务专业
	2019/6/1

	127
	百分表
	0-30mm
	
	
	
	个
	9
	机务专业
	2019/6/1

	128
	百分表
	0-10mm
	
	
	
	个
	9
	机务专业
	2019/6/1

	129
	电火花检测仪
	PoroTest7，探头检测电压0.5-7KV ，电压精确度±(0.1KV+3%读数) 
	EPK或同等以上品牌

	台
	1
	机务专业
	#########

	130
	电源盘
	型号GN-806D 50米 2.5平方
	公牛
	公牛同等
	公牛同等
	个
	1
	机务专业
	2018/11/1

	131
	防爆活扳手套装
	8寸，10寸，12寸,15寸，18寸
	世达
	史丹利
	宝工
	套
	1
	机务专业
	2019/6/1

	132
	防爆开口扳手套装
	8、10、14、17、19、22、24、27、30、32mm
	世达
	史丹利
	宝工
	套
	1
	机务专业
	2019/6/1

	133
	防爆梅花扳手套装
	8*10，10*12，12*14mm
	世达
	史丹利
	宝工
	套
	1
	机务专业
	2019/6/1

	134
	防腐测厚仪
	测量范围0~13mm，精度3%，钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层，如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等
	EPK
	MiniTest
	Positector 6000，FKS3
	台
	1
	机务专业
	#########

	135
	附着力检测仪
	AT-M数字显示拉拔式附着力测试仪, 精度±1%，测量范围0～20MPa
	DeFelsko
	PosiTest
	Elcometer
	台
	1
	机务专业
	#########

	136
	管钳子
	350mm
	世达
	史丹利
	伍尔特
	套
	5
	机务专业
	2019/6/1

	137
	头灯
	分为强光、弱光两档，强光通量不小于40 lm，内置一体式充电锂电池，强光放电时间:8-9 h ，光源寿命不小于10万h，配可安装于安全帽的头带
	史丹利
	海洋王
	世达
	个
	51
	机务专业
	2018/11/1

	138
	盒尺
	3米
	世达
	史丹利
	伍尔特
	个
	47
	机务专业
	2019/6/1

	139
	接触式手持数字温度表
	型号51-2，测温范围-150℃至1000℃，准确度± [0.05%+0.3℃]，显示分辨率0.1℃
	优力德
	德图
	FLUKE
	个
	6
	机务专业
	#########

	140
	开口扳手套装
	6"、8"、10"、12"、15"、18"、26"
	世达
	史丹利
	伍尔特
	套
	1
	机务专业
	2018/11/1

	141
	滤油小车
	机械精滤
	PALL
	CJC
	贺德克
	台
	3
	机务专业
	2019/6/1

	142
	EH油脱酸装置
	离子交换树脂脱酸+离子交换树脂提高电阻率
	PALL
	CJC
	贺德克
	台
	2
	机务专业
	2019/6/1

	143
	梅花扳手套装
	8/10  12/14   14 /17   17/19  19/22  22/24  24/27  30/32
	世达
	史丹利
	宝工
	套
	2
	机务专业
	2018/11/1

	144
	内径千分尺
	600mm
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	6
	机务专业
	2019/6/1

	145
	内卡尺
	200mm
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	3
	机务专业
	2019/6/1

	146
	内窥镜
	工业视频内窥镜
	DELLON
	美国RIDGID
	奥林巴斯
	个
	2
	机务专业
	2018/11/1

	147
	潜水泵
	电压220V，流量50t/h，扬程10米，配50米水龙带
	KSB
	塞莱莫
	格兰富
	台
	2
	机务专业
	2019/6/1

	148
	潜水泵
	电压220V，流量80t/h，扬程10米，配50米水龙带
	KSB
	塞莱莫
	格兰富
	台
	2
	机务专业
	2019/6/1

	149
	潜水泵
	电压220V，流量100t/h，扬程10米，配50米水龙带
	KSB
	塞莱莫
	格兰富
	台
	2
	机务专业
	2019/6/1

	150
	塞尺
	包括100/200/500/1000mm
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈尔滨量具刀具厂
	套
	5
	机务专业
	2018/11/1

	151
	深度尺
	数显，包括150、200、250，300mm
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈尔滨量具刀具厂
	套
	3
	机务专业
	2019/6/1

	152
	手持便携式转速表
	460
	FLUKE
	TESTO
	KEITHLEY
	个
	3
	机务专业
	#########

	153
	数字振动分析仪
	VA-12S
	日本RION
	瑞典CXM
	FLUKE
	台
	1
	机务专业
	2018/11/1

	154
	丝锥
	公制
	
	
	
	套
	1
	机务专业
	2019/6/1

	155
	听针
	300,500mm各一支
	
	
	
	套
	18
	机务专业
	2018/11/1

	156
	铜扳手
	6"、8"、10"、12"、15"、18"
	
	
	
	套
	4
	机务专业
	2018/11/1

	157
	外径千分尺
	0-300mm
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	8
	机务专业
	2019/6/1

	158
	外卡尺
	200mm
	世达
	桂林量具刃具有限责任公司
	哈尔滨量具刀具厂
	个
	3
	机务专业
	2019/6/1

	159
	胀管扩孔器
	1/8”-3/4”
	
	
	
	台
	1
	机务专业
	2019/6/1

	160
	声光验电器(伸缩式)
	10KV
	
	
	
	套
	13
	运行
	2018/11/1

	161
	高压数字式兆欧表
	2500V
	KYORITSU
	日置
	FLUKE
	台
	11
	各专业
	2018/11/1

	162
	380V接地线
	3*1M+2M
	
	
	
	组
	14
	运行
	2018/11/1

	163
	380V接地线
	配电专用10M
	
	
	
	组
	10
	运行
	2018/11/1

	164
	测氨仪
	0-100ppm
	GAXT-A2
	艾普
	翰达
	台
	1
	集控运行
	2018/11/1

	165
	测氢仪
	测量范围：0-4.0%H2 基本误差：±0.3%H2测量范围：0-4.0%H2 基本误差：±0.3%H2
	美国IST
	瑞士瑞恩
	FRANATECH
	台
	2
	集控运行
	2018/11/1

	166
	阀门钢扳勾（大）
	800mm
	
	
	
	把
	12
	集控运行
	2018/11/1

	167
	阀门钢扳勾（小）
	300mm
	
	
	
	把
	18
	集控运行
	2018/11/1

	168
	阀门钢扳勾（中）
	500mm
	
	
	
	把
	16
	集控运行
	2018/11/1

	169
	阀门铜扳勾（小）
	300mm
	
	
	
	把
	8
	集控运行
	2018/11/1

	170
	阀门铜扳勾（中）
	500mm
	
	
	
	把
	8
	集控运行
	2018/11/1

	171
	手电筒
	JW7623，防爆型，配可充电锂电池，LED光源，防护等级不低于IP66 
	海洋王或同等以上品牌

	支
	128
	集控运行
	2018/11/1

	172
	数字式电子兆欧表（充电式、多电压等级）
	500V-1000V（IR4057-20）
	日置
	KYORITSU
	FLUKE
	台
	10
	运行电一
	2018/11/1

	173
	铜质活口扳手
	200mm
	
	
	
	把
	5
	集控运行
	2018/11/1

	174
	望远镜
	规格10×42mm，屋脊式，防水， 有夜视功能
	宝视德
	博冠
	尼康
	个
	6
	各专业
	2018/11/1

	175
	钥匙盘
	　
	
	
	
	个
	20
	集控运行
	2018/11/1

	176
	应急灯
	持续使用不低于1小时
	海洋王或同等以上品牌

	台
	2
	集控运行
	2018/11/1

	177
	正压呼吸器
	消防用，6.8L碳纤维气瓶，30Mpa，满足GA124-2013标准要求
	
	
	
	套
	6
	集控运行
	2018/11/1

	178
	便携式氧气浓度检测仪
	1.采用原装进口电化学传感器，传感器线输出
2.测量范围：0-25%VOL；分辨率：0.01%VOL；精度≤±1%FS
3.检测原理：泵吸式
4.数字LCD背光高清显示，带声光报警功能（选配）5.可自由设置报警点
	霍尼韦尔
	美国华瑞
	BW
	台
	3
	燃料运行
	2019/6/1

	179
	热成像测温仪
	测量范围：-18°C到275°C，准确度：读数的±2%/±2°C光学分辨率：8:1（90%能量级）
	FLIR 
	福禄克
	德图
	把
	1
	燃料运行
	2018/11/1

	180
	内径百分表
	10-18mm
	
	
	
	个
	2
	燃料检修
	2018/11/1

	181
	内径百分表
	18-50mm
	
	
	
	个
	2
	燃料检修
	2018/11/1

	182
	内径百分表
	50-160mm
	
	
	
	个
	2
	燃料检修
	2018/11/1

	183
	变送器手操器
	375H ART协议
	ROSEMENT或同等以上品牌

	个
	3
	热控
	2018/11/1

	184
	充电式无刷角磨机
	手持式，电池12V/2000mA，每台角磨机都配备一块电池和一个充电器
	世达
	史丹利
	博世
	台
	3
	热控
	2018/11/1

	185
	带刃口剥线钳
	0.5－4.0mm
	
	
	
	个
	26
	热控
	2018/11/1

	186
	电动螺丝刀及钻头套装
	手持式，无极变速，双工作转速，配31件套6.3系列电动旋具头组套，钻头钻孔范围0-6mm、0-13mm，可钻金属和木材、塑料、瓷砖
	世达
	史丹利
	博世
	套
	13
	热控
	2018/11/1

	187
	电缆套管标签打印机
	打印电缆范围0.5-6平方毫米。可打印字符：中文、英文、数字、特殊字符。套管切割方式：自动半切、自动全切，包含0.5、1、1.5、2.5、4、6mm2规格各1卷
	Canon
	HP
	EPSON
	台
	4
	热控电二
	2018/11/1

	188
	电烙铁
	20/40/60W
	
	
	
	套
	8
	热控
	2018/11/1

	189
	防静电手柄尖嘴钳
	防静电手柄，6英寸
	
	
	
	个
	26
	热控
	2018/11/1

	190
	改锥组套
	十字、一字带磁性12件套
	
	
	
	套
	26
	热控
	2018/11/1

	191
	割管器
	切割直径6~24mm
	
	
	
	个
	2
	热控
	2018/11/1

	192
	公制内六角
	1,1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10MM
	世达
	史丹利
	宝工
	套
	26
	热控
	2018/11/1

	193
	公制全抛光30度双梅花扳手
	6-32mm
	
	
	
	套
	5
	热控
	2018/11/1

	194
	公制全抛光双开口扳手套装
	6-32mm
	
	
	
	套
	5
	热控
	2018/11/1

	195
	螺纹规
	60°
	
	
	
	个
	19
	热控
	2018/11/1

	196
	螺纹规
	55°
	
	
	
	个
	19
	热控
	2018/11/1

	197
	螺纹套丝工具
	包含M3-M12之间各标准规格
	世达
	史丹利
	宝工
	套
	2
	热控
	2018/11/1

	198
	镊子
	中号
	
	
	
	把
	26
	热控
	2018/11/1

	199
	平锉
	包含6-14英寸之间所有规格
	
	
	
	个
	2
	热控
	2018/11/1

	200
	起针器
	0.7/1.0/1.2mm
	
	
	
	台
	4
	热控
	2018/11/1

	201
	塞尺
	包括100/150/200mm
	
	
	
	套
	3
	热控
	2018/11/1

	202
	伸缩梯
	4M
	
	
	
	个
	2
	热控
	2018/11/1

	203
	省力型电工钢丝钳
	省力型，8"
	
	
	
	把
	26
	热控
	2018/11/1

	204
	省力型电工斜口钳
	绝缘耐压1000V，材质为铬钒合金钢，6"
	
	
	
	个
	26
	热控
	2018/11/1

	205
	数显测电笔
	DC 12/36/55/110/220V，  AC 12/36/55/11/220V，无需电磁驱动
	世达
	史丹利
	宝工
	个
	30
	热控
	2018/11/1

	206
	双头呆扳手套装
	6-32mm
	世达
	史丹利
	宝工
	个
	6
	热控
	2018/11/1

	207
	弯管器
	液压，适用直径6-14mm
	
	
	
	台
	2
	热控
	2018/11/1

	208
	网络压线钳
	RJ45
	
	
	
	个
	3
	热控
	2018/11/1

	209
	新型活动扳手套装
	包括6/8/10/12寸
	世达
	史丹利
	宝工
	套
	26
	热控
	2018/11/1

	210
	信号发生器
	715
	FLUKE或同等以上品牌

	个
	6
	热控
	2018/11/1

	211
	信号检验仪
	744
	FLUKE
	FLUKE同等
	FLUKE同等
	个
	3
	热控
	2018/11/1

	212
	穴用曲口卡簧钳
	5"
	
	
	
	把
	6
	热控
	2018/11/1

	213
	穴用直口卡簧钳
	 5"
	
	
	
	把
	5
	热控
	2018/11/1

	214
	压线钳
	0.5-6mm2
	
	
	
	个
	6
	热控
	2018/11/1

	215
	一字改锥
	125*Φ2 mm
	
	
	
	个
	26
	热控
	2018/11/1

	216
	一字改锥
	100*Φ3  mm
	
	
	
	个
	26
	热控
	2018/11/1

	217
	一字改锥
	1.0*5.5*125*Φ6
	
	
	
	个
	26
	热控
	2018/11/1

	218
	一字改锥
	0.8*4.0*100*Φ4
	
	
	
	个
	26
	热控
	2018/11/1

	219
	移动电源盘
	220vAC, 10A 50M,(带漏电保护装置)
	
	
	
	个
	6
	热控
	2018/11/1

	220
	移动电源盘
	GN-803,220vAC 10A 20M,(带漏电保护装置)
	
	
	
	个
	6
	热控
	2018/11/1

	221
	英制内六角
	1/16",5/64",3/32",1/16",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8"
	世达
	史丹利
	宝工
	套
	26
	热控
	2018/11/1

	222
	沾塑柄活动扳手
	18英寸
	
	
	
	个
	3
	热控
	2018/11/1

	223
	中孔花型扳手套装
	6-32mm
	
	
	
	套
	6
	热控
	2018/11/1

	224
	钟表螺丝刀梅花
	1.4-3.0mm
	
	
	
	个
	26
	热控
	2018/11/1

	225
	钟表螺丝刀十字
	1.4-3.0mm
	
	
	
	个
	26
	热控
	2018/11/1

	226
	钟表螺丝刀一字
	1.4-3.0mm
	
	
	
	个
	26
	热控
	2018/11/1

	227
	便携式多功能强光灯
	JIW5281/LT，防爆，外壳防护等级IP65
	海洋王或同等以上品牌

	个
	13
	运行
	2018/11/1

	228
	粉尘浓度检测仪
	1.浓度测量范围：0-100mg/m3　2.浓度测量误差为：<10%3.稳定性相对误差：±2.5%4.采样范围：呼吸性粉尘、全尘　　5.采样流量为：2L/min　　6.采样流量误差：<2.5%
	美国TSI
	德国Mutec
	英国casella
	台
	2
	运行
	2019/6/1

	229
	链锁
	长（100CM）304不锈钢
	
	
	
	把
	30
	运行
	2018/11/1

	230
	链锁
	短（40CM）304不锈钢
	
	
	
	把
	30
	运行
	2018/11/1

	231
	链锁
	长（200CM）304不锈钢
	
	
	
	把
	20
	运行
	2018/11/1

	232
	验电笔
	电子式或氖泡式500V
	
	
	
	支
	126
	运行
	2018/11/1

	233
	印章
	已执行、以下空白、作废
	
	
	
	套
	8
	运行
	2018/11/1

	234
	油气浓度检测仪
	测量范围：0～100％LEL分 辨 率：1%LEL响应时间（T90）：＜15秒显 示：带背景灯，LCD图标显示，气体数据直读警 报：用户预置高低报警，声光振动报警电 池：可充电锂离子电池运行时间：最少15小时
	霍尼韦尔
	美国Industrial Scientific
	加拿大BW
	台
	3
	运行
	2019/6/1

	235
	磁性白板
	双面1220*2020mm 带移动架，材质PVC
	
	
	
	块
	6
	综合
	2019/6/1

	236
	磁性白板
	双面1220*800mm 带移动架，材质PVC
	
	
	
	块
	6
	综合
	2019/6/1

	237
	大工具箱
	1200（宽）*500（深）*1800（高）；双开门式带支腿，箱体为1.5mm冷轧钢板制造，箱体坚固结实；门及内背板为双层钢板，内附可移动挂钩；上部装两层可拆卸隔板，隔板间距350mm，隔板承重量不小于100Kg/层。油漆颜色为PB06（淡酞蓝）。
	
	
	
	个
	20
	综合
	2019/6/1

	238
	大围栏框架及支腿
	尺寸高×宽＝1800mm×3000mm，采用304不锈钢管框架，带304不锈钢支腿，按1.2倍比例配置配套支腿数量，双层宝丽布封闭，布四边按间距300mm开孔均匀布置，孔边距布边缘25mm，开孔孔径5mm，开孔位置两面配套不锈钢圆环将孔加强，钢圆环内径5mm、外径25mm，即孔周边布压入钢圆环，帆布图案参照买方图样，并经买方确认后使用。
	
	
	
	套
	40
	综合
	2019/6/1

	239
	大展示板
	展板尺寸高×宽＝1000mm×2000mm，不锈钢制作，带玻璃橱窗及支腿 
	
	
	
	套
	10
	综合
	2019/6/1

	240
	管道封堵
	φ80×φ100（L=80mm）材料为丁晴橡胶
	
	
	
	件
	100
	综合
	2019/6/1

	241
	管道封堵
	φ100×φ120（L=80mm）材料为丁晴橡胶
	
	
	
	件
	100
	综合
	2019/6/1

	242
	管道封堵
	φ150×φ170（L=80mm）材料丁晴橡胶
	
	
	
	件
	100
	综合
	2019/6/1

	243
	货架
	长3000mm*宽600mm*高2000mm-[规格(技术参数)]:四层-[材质]:金属_钢，结构简单、外型美观、不需任何螺栓，安装拆卸方便；采用立柱与横梁挂接，均为插接组合式结构，层板为钢板。横梁承重量不小于800Kg/层，上下50mm为节距自由可调。
	
	
	
	个
	20
	综合
	2019/6/1

	244
	警示围栏
	双布带式伸缩围栏，不锈钢立柱高1m，两条布带，布带长3m，布带上正面喷有"生产区域  无关人员禁止进入"字样，反面喷有"检修区域  注意作业危险"字样
	
	
	
	件
	100
	综合
	2019/6/1

	245
	橡胶垫
	1000*10000*5mm，墨绿色、单面布纹，单块不允许拼接。所有橡胶垫必须采用原生橡胶生产制作，材质为氯丁橡胶，氯丁含量≥25%，提供该批次橡胶垫生产的原材料证明、橡胶垫材质检测报告、质量证明。要求具有很好的机械性能、耐磨性、耐高压、扯断强度、耐油。
	
	
	
	块
	20
	综合
	2019/6/1

	246
	橡胶垫
	2000*10000*5mm，墨绿色、单面布纹，单块不允许拼接。所有橡胶垫必须采用原生橡胶生产制作，材质为氯丁橡胶，氯丁含量≥25%，提供该批次橡胶垫生产的原材料证明、橡胶垫材质检测报告、质量证明。要求具有很好的机械性能、耐磨性、耐高压、扯断强度、耐油。
	
	
	
	块
	30
	综合
	2019/6/1

	247
	橡胶垫
	1000*2000*3mm，墨绿色、单面布纹。所有橡胶垫必须采用原生橡胶生产制作，材质为氯丁橡胶，氯丁含量≥25%，提供该批次橡胶垫生产的原材料证明、橡胶垫材质检测报告、质量证明。要求具有很好的机械性能、耐磨性、耐高压、扯断强度、耐油。
	
	
	
	块
	200
	综合
	2019/6/1

	248
	橡胶垫
	1000*1000*3mm，墨绿色、单面布纹。所有橡胶垫必须采用原生橡胶生产制作，材质为氯丁橡胶，氯丁含量≥25%，提供该批次橡胶垫生产的原材料证明、橡胶垫材质检测报告、质量证明。要求具有很好的机械性能、耐磨性、耐高压、扯断强度、耐油。
	
	
	
	块
	300
	综合
	2019/6/1

	249
	小工具箱
	850（宽）*400（深）*1100（高）4层抽屉式带滚轮，箱体为1.5mm冷轧钢板制造，箱体坚固结实；门及内背板为双层钢板，内附可移动挂钩；上部装两层可拆卸隔板，隔板间距350mm，隔板承重量不小于100Kg/层。油漆颜色为PB06（淡酞蓝）。
	
	
	
	个
	20
	综合
	2019/6/1

	250
	小围栏板
	750*1120mm，边框材质304厚1.5mm内板总厚3mm其中铝塑板芯厚2mm两面铝材0.5mm板图案为电脑喷图，图案参照买方图样，并经买方确认后使用；氩弧焊焊接镶嵌固定围栏板，框架连接处每侧采取两处段焊连接，围栏内板固定用钢板条宽度20mm，焊缝周围无电弧灼伤
	
	
	
	块
	600
	综合
	2019/6/1

	251
	小围栏腿
	H=1050mm，材质要求为304不锈钢，两侧带插销孔，与小围栏板插销配套，顶部采用球状接头，底部采用圆形底盘。不锈钢管厚度1.5mm，不锈钢管直径51mm；支腿圆形底座不锈钢盖板厚度1.5mm，圆形底座直径360mm，底座内部嵌20mm厚的圆形铸铁
	
	
	
	条
	700
	综合
	2019/6/1

	252
	小展示牌
	展示框、立柱、底座材质均采用304不锈钢，厚度均为1.5mm；展示框大小340*480mm，与立柱满焊连接，展示框前面采用树脂玻璃制作透明窗，后盖采用2mm厚的不锈钢板制作，带插销锁。立柱高度1.2m，立柱直径40mm,与底座满焊连接。圆形底座不锈钢盖板厚度1.5mm，底座直径360mm，底座内部嵌20mm厚的圆形铸铁
	
	
	
	块
	50
	综合
	2019/6/1

	253
	遮盖布
	8000×8000mm，材质为帆布喷胶，帆布四边手边并开固定圆孔，圆孔需有铝圈加强
	
	
	
	块
	3
	综合
	2019/6/1

	254
	遮盖布
	4000×12000mm，材质为帆布喷胶，帆布四边手边并开固定圆孔，圆孔需有铝圈加强
	
	
	
	块
	3
	综合
	2019/6/1

	255
	遮盖布
	10000×10000mm，材质为帆布喷胶，帆布四边手边并开固定圆孔，圆孔需有铝圈加强
	
	
	
	块
	5
	综合
	2019/6/1

	256
	遮盖布
	1500×3000mm，材质为帆布喷胶，帆布四边手边并开固定圆孔，圆孔需有铝圈加强
	
	
	
	块
	20
	综合
	2019/6/1

	257
	遮盖布
	3000×3000mm，材质为帆布喷胶，帆布四边手边并开固定圆孔，圆孔需有铝圈加强
	
	
	
	块
	30
	综合
	2019/6/1

	258
	遮盖布
	1500×1500mm，材质为帆布喷胶，帆布四边手边并开固定圆孔，圆孔需有铝圈加强
	
	
	
	块
	80
	综合
	2019/6/1

	259
	手动液压叉车
	额定载重量2000kg；最低高度85mm；最高高度205mm；净重75kg
	诺力
	西林
	虎力
	台
	5
	综合
	2019/6/1


