1 、项目概况和采购范围

*1.1货物需求一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	矿用胶轮车监控系统设备
	
	套
	1
	

	1.地面设备

	1.1
	监控主备机
	intel i5 2400  4核 3.1GHz/4G DDR3 1333MHz/500G 7200转 SATA/1G显存/双1000Mbps以太网卡/22寸液晶显示器/win7/键鼠
	台
	2
	

	1.2
	系统监控软件
	胶轮车运输监控系统软件
	套
	1
	

	1.3
	数据库软件
	SQL Server 2012
	套
	1
	

	2.井下主要设备

	2.1
	定位标识卡
	
	台
	10
	“MA”

	2.2
	浇封兼本安电源
	
	台
	10
	“MA”

	2.3
	矿用车辆读卡器
	
	台
	20
	“MA”

	2.4
	矿用本安信号灯
	
	台
	14
	“MA”

	2.5
	车辆监控调度分站
	
	台
	7
	“MA”

	2.6
	隔爆兼本安多路电源 
	
	台
	7
	“MA”

	2.7
	矿用本安型数据光端机
	
	台
	2
	“MA”

	2.8
	矿用隔爆兼本安型电源
	
	台
	2
	“MA”

	2.9
	矿用本安电路用接线盒
	
	台
	25
	“MA”

	2.10
	矿用隔爆型接线盒
	
	台
	10
	“MA”

	2.11
	信号电缆
	MHYV 1×4(7/0.37)
	Km
	5
	

	2.12
	主通讯电缆
	MHYV 1×4(7/0.52)
	Km
	4
	

	2.13
	信号电缆
	MHYV 1×6(7/0.52)
	Km
	0.5
	

	2.14
	矿用光缆4芯
	MGTS-4B1
	Km
	4
	

	2.15
	电源电缆
	MVV 3×2.5
	Km
	4
	

	2.16
	辅材、工具
	扎带、记号笔、插线排、光跳线等
	批
	1
	


*目前大南湖一矿使用的胶轮车保护装置为YE0.3/24型矿用柴油机车保护监控仪，本次投标设备须与其兼容。
