采购清单

	序号
	物料
	物料描述
	基本单位
	建议采购量
	规格参数
	技术要求

	5
	10000713
	低合金中厚钢板\δ=12mm\Q345
	TO
	10
	1.5*6--8m不定尺
	宝武钢铁、鞍钢、首钢

	1
	10000716
	低合金中厚钢板\δ=16mm\Q345
	TO
	80
	2.2*8--12m不定尺
	宝武钢铁、鞍钢、首钢

	2
	10000718
	低合金中厚钢板\δ=20mm\Q345
	TO
	30
	2.2*8--12m不定尺
	宝武钢铁、鞍钢、首钢

	3
	10003731
	碳素结构中厚钢板\δ=30mm\Q235A
	TO
	6.3
	2.2*8--12m不定尺
	宝武钢铁、鞍钢、首钢

	4
	10121979
	碳素结构薄钢板\δ=40mm\Q235A
	TO
	8.3
	2.2*8--9m不定尺
	宝武钢铁、鞍钢、首钢

	6
	10018649
	不锈中厚钢板\δ=8mm\304
	KG
	3997
	1.5*6--8m不定尺
	宝武钢铁、鞍钢、首钢

	10
	10835741
	不锈中厚钢板\δ=10mm\06Cr13
	TO
	1.43
	1.5*6--8m不定尺
	宝武钢铁、鞍钢、首钢

	7
	10018640
	不锈中厚钢板\δ=12mm\304
	TO
	7
	1500*6000
	宝武钢铁、鞍钢、首钢

	9
	10835756
	不锈中厚钢板\δ=16mm\304
	TO
	7.91
	1500*6000
	宝武钢铁、鞍钢、首钢

	8
	10707129
	不锈中厚钢板\δ=20mm\304
	TO
	2.83
	1500*6000
	宝武钢铁、鞍钢、首钢

	16
	11537963
	普通碳素槽钢\5\[50×37×4.5mm\Q235A
	TO
	3
	6米/根
	

	11
	11012977
	普通碳素槽钢\10\[100×48×5.3mm\Q235
	TO
	6
	6米/根
	

	12
	10002823
	普通碳素槽钢\12\[120×53×5.5mm\Q235A
	TO
	20.894
	6米/根
	

	13
	10103745
	普通碳素槽钢\14b\[140×60×8mm\Q235A
	TO
	10
	6米/根
	

	14
	10103751
	普通碳素槽钢\16b\[160×65×8.5mm\Q235B
	TO
	12
	6米/根
	

	15
	10754970
	普通碳素槽钢\20\[200×75×9mm\Q235B
	TO
	2
	6米/根
	

	20
	11537969
	普通碳素等边角钢\∠30×30×4mm\Q235A
	TO
	4
	6米/根
	

	22
	11537977
	普通碳素等边角钢\∠63×63×6mm\Q235A
	TO
	5
	6米/根
	

	23
	11537974
	普通碳素等边角钢\∠50×50×5mm\Q235A
	TO
	6
	6米/根
	

	24
	10103898
	普通碳素等边角钢\∠75×75×7mm\Q235A
	TO
	3
	6米/根
	

	17
	10103823
	普通碳素等边角钢\∠100×100×10mm\Q235A
	TO
	3
	6米/根
	

	18
	10017670
	不锈等边角钢\∠40×40×4mm\304
	TO
	3
	6米/根
	

	19
	11008128
	不锈钢等边角钢\∠50×50×5mm\316L
	TO
	6
	6米/根
	

	48
	10018601
	不锈钢圆钢\φ20mm\304
	TO
	0.223
	6米/根
	

	50
	10689479
	普通碳素方管\100×8mm\Q235A
	TO
	4.22
	6米/根
	

	51
	11375956
	直缝焊接方管\50×50×5.0mm\Q235B\GB/T702
	TO
	6
	6米/根
	

	53
	11070970
	方管\50×50×2.5mm\Q235B\GB/T702
	TO
	3
	6米/根
	

	54
	10018324
	不锈钢方管\25×25 3m\国产
	根
	150
	6米/根
	

	52
	10982575
	镀锌扁钢\4×40mm\Q235A
	TO
	0.624
	6米/根
	

	55
	11469572
	镀锌钢板网\1500×3500×8mm\50×100mm\Q235A
	M2
	210
	
	

	49
	10074454
	冷弯方形空心型钢\200×100×8MM\Q235A
	TO
	2
	6米/根
	

	56
	10104350
	起重轨\QU80\12.5m\U71Mn\YB/T5055
	TO
	3.2
	12米定尺
	宝武钢铁、鞍钢、首钢


注：以上所列品牌均为技术参数的描述，所投产品技术参数不得低于参考品牌。
